Data/hora: 16/05/2024 00:54:58

Biblioteca(s): | Embrapa Agroenergia.
Data corrente: | 24/03/2011
Data da última atualização: | 08/01/2018
Autoria: | VIRMOND, E.
Afiliação: | ELAINE VIRMOND, CNPAE.
Título: | Aproveitamento do lodo de tratamento primário de efluentes de um frigorífico como fonte de energia.
Ano de publicação: | 2007
Fonte/Imprenta: | 2007.
Páginas: | 134 f.
Descrição Física: | il., color.
Idioma: | Português
Notas: | Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC.
Conteúdo: | A demanda mundial de energia crescente e o efeito estufa induzido pelas atividades antropogênicas fazem da questão energética tema prioritário na agenda política global. O tratamento dos efluentes e resíduos provenientes das indústrias de carnes tem sido uma das grandes preocupações do setor agroindustrial. Na saída do tratamento físico-químico do efluente frigorífico pode-se obter cerca de 20% de lodo, que é um importante resíduo sólido orgânico. A aplicação do lodo sem tratamento prévio à práticas agrícolas pode ocasionar problemas ambientais e, atualmente, a reduzida área destinada a aterros sanitários e o transporte encarecem a sua disposição. O aproveitamento do lodo para a produção de vapor na indústria de carnes pode proporcionar ganhos energéticos e econômicos quanto à aquisição de combustíveis e aumentar a utilização de fontes de energia renovável. O objetivo geral deste trabalho foi avaliar o potencial de utilização do lodo gerado no tratamento primário de efluentes de um frigorífico como fonte de energia, levando-se em consideração suas propriedades físico-químicas e o controle de emissão dos poluentes atmosféricos no processo de combustão. Avaliou-se a combustão do cavaco e da mistura cavaco e lodo 9:1 em massa a partir da análise da concentração de poluentes, comparando-as com a legislação em vigor, e das perdas energéticas verificadas com a emissão de CO, CXHY e fuligem. A incorporação de 10% em massa de lodo à alimentação resultou em aumento da potência térmica nominal do sistema em aproximadamente 2% e economia no consumo anual de cavaco. Porém, em ambas as situações a queima foi ineficiente. A composição das cinzas do lodo determina a ocorrência de formação de depósitos e incrustação. Quanto menor a proporção de lodo na queima em grelha rotativa, menor a ocorrência desses problemas e melhor a homogeneidade da alimentação. Para que o processo de combustão alcance a máxima eficiência possível e produza pequenas quantidades de poluentes, cada etapa do processo deve ser otimizada levando-se em consideração a tecnologia de combustão aplicada, o tipo de biomassa e o seu comportamento térmico.
Palavras-Chave: | Cocombustão; Fontes renováveis de energia; Resíduo sólido orgânico.
Thesagro: | Biomassa; Frigorífico.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/31134/1/DISSERTACAO-ELAINE-VIRMOND.pdf
Registro original: | Embrapa Agroenergia (CNPAE)
Exemplares: | CNPAE - (1164-1) - UPC - TS - DD - TS2007.004 - VIR - 2007.004 - DIS