Data/hora: 03/06/2024 00:56:04

Biblioteca(s): 	Embrapa Unidades Centrais.	
Data corrente: 	08/05/2002	
Data da última atualização: 	08/05/2002	
Autoria: 	CALBO, A. G.	
Título: 	sAdaptação de um Fluxcentro para Estudos de Trocas Gasosas e um Método de Aferição de Capilares.	
Ano de publicação: 	1989	
Fonte/Imprenta: 	Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v.24, n.6, p. 733-739, jun.1989	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Adaptou-se um fluxcentro ou dispositivo para misturar gases e controlar-lhes o fluxo. A adaptação descrita permite a mistura de um, dois, três ou quatro gases e o controle do seu fluxo em 12 saldas independentes. Desenvolveu-se um procedimento que dispensa o uso do bolhômetro para aferição dos capilares, antes de cada experimento. De acordo com este procedimento, conectou-se um capilar calibrado de fluxo F2, sob um gradiente de pressão P, à saída do capilar sob aferição no fluxcentro. A conexão do capilar calibrado faz com que a leitura do manômetro correspondente seja reduzida de P para (P - AP). 0 fluxo do capilar sob aferição (1`1), sob o gradiente de pressão P, foi calculado com a equação F1 = F2 - P/(P - AP)

Palavras-Chave: 	calibração; capilar; controle de fluxo.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)	
Exemplares: 	AI-SEDE - (22216-1) - UMT - AP - -- - 63072081 - P474 -  - DIS