Data/hora: 13/06/2024 16:51:43

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 20/02/2006
Data da última atualização: | 20/02/2006
Autoria: | ALVES, C. R.; SANTOS, S. F.; RODRIGUES, J. A.; ASSIS, O. B. G.; AVACA, L. A.
Título: | Determinação da área da superfície de fratura de material cerâmico por técnica voltamétrica.
Ano de publicação: | 1999
Fonte/Imprenta: | In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE ELETROQUÍMICA E ELETROANALÍTICA-SIBEE, 11., 1999, Maragogi. XI SIBEE: Anais. [Maceió: UFAL], 1999. p. 178-181.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Este trabalho apresenta uma nova metodologia para medir área superficial de fratura de materiais cerâmicos com o uso de uma técnica eletroquímica, tendo como suporte as microscopias de força atômica e eletrônica de varredura. O estudo foi realizado para a determinação da área eletroativa de Au depositado sobre a superfície de fratura.
Palavras-Chave: | Cerâmica; Superfície de fratura; Voltametria cíclica.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (9415-1) - UPC - SP - -- - PROCI-99.00005 -  - 1999.00005 - DIS