Data/hora: 01/06/2024 12:14:53

Biblioteca(s): 	Embrapa Semiárido.	
Tipo da produção científica: 	Artigo em Anais de Congresso	
Data corrente: 	12/03/2019	
Data da última atualização: 	09/10/2023	
Autoria: 	ANDRÉ, A. C. L.; SILVA, R. T.; SILVA, K. C. D. da; SILVA, P. T. de S. e; AMORIM, M. C. C. de.	
Afiliação: 	ANDREZA CARLA LOPES ANDRÉ; RODRIGO TORRES SILVA; KESSIA CAROLINE DANTAS DA SILVA; PAULA TEREZA DE SOUZA E SILVA, CPATSA; MIRIAM CLEIDE CAVALCANTE DE AMORIM.	
Título: 	Avaliação da biodegradabilidade anaeróbia de efluente de acerola verde.	
Ano de publicação: 	2018	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO BAIANO DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL, 5., 2018, Juazeiro, BA. O Saneamento no Semiárido: modelo de gestão e promoção de tecnologias apropriadas - anais. Juazeiro: UNIVASF: ABES-BA, 2018.	
Páginas: 	p. 1879-1884.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A agroindústria aceroleira gera efluentes com elevada carga orgânica, portanto, um poluidor em potencial. O objetivo deste estudo é avaliar a biodegradabilidade anaeróbia desse efluente em termos da demanda química de oxigênio e produção de metano. Os ensaios de biodegradabilidade tiveram duração de 288h e foram realizados por meio de frascos reatores utilizando tratamentos com diferentes concentrações de DQO (T1=4g O2.L-1, T2=8g O2.L-1 e T3=12g O2.L-1) e lodo anaeróbio (5 g.L-1). Foram realizadas análises de demanda química de oxigênio, ácidos graxos voláteis, pH e alcalinidade. Conclui-se que nenhum dos tratamentos apresentou capacidade de tamponamento, devendo portanto haver correções constantes de pH. No entanto, todos os tratamentos proporcionaram significativas remoções de DQO, T1 e T2 apresentaram as maiores remoções (89 e 90%, respectivamente) às 192h. Houve relação entre concentração de demanda química de oxigênio aplicada e condições ambientais, onde quanto maior a DQO, mais inadequadas tornaram-se as condições ambientais. Embora tenha apresentado a menor produção de metano às 288h, T1 obteve maior rendimento de metano (42,5%). A avaliação da biodegradabilidade mostrou que o efluente estudado apresentou significativa degradabilidade anaeróbia principalmente para a remoção de carga orgânica.	
Palavras-Chave: 	Agroindústria; Biodegradabilidade anaeróbia; Biodigestão; Carga orgânica; Efluente; Metanogênica.	
Thesagro: 	Acerola.	
Thesaurus Nal: 	Malpighia emarginata.	
Categoria do assunto: 	X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/doc/1106919/1/Avaliacao-da-biodegradabilidade-anaerobia-de-efluente-de-acerola-verde-2018.pdf	
Registro original: 	Embrapa Semiárido (CPATSA)	
Exemplares: 	CPATSA - (58120-1) - UPC - AA - DD -  -  -  - DIS