Data/hora: 30/05/2024 08:43:05

Biblioteca(s): | Embrapa Solos.
Tipo da produção científica: | Artigo em Periódico Indexado
Circulação/Nível: | A - 2
Data corrente: | 25/11/2020
Data da última atualização: | 25/02/2021
Autoria: | LOUREIRO, H. A. S.; GUERRA, A. J. T.; ANDRADE, A. G. de.
Afiliação: | HUGO ALVES SOARES LOUREIRO, UFRJ; ANTONIO JOSÉ TEIXEIRA GUERRA, UFRJ; ALUISIO GRANATO DE ANDRADE, CNPS.
Título: | Contribuição ao estudo de voçorocas a partir do uso experimental de laser scanner terrestre e VANT.
Ano de publicação: | 2020
Fonte/Imprenta: | Revista Brasileira de Geomorfologia, v. 21, n. 4, p. 871-892, out./dez. 2020.
DOI: | http://dx.doi.org/10.20502/rbg.v21i4.1880
Idioma: | Português
Conteúdo: | A pesquisa aplicada em Geomorfologia envolve coleta e análise de dados e se insere no planejamento, manejo e decisão sobre ocupação, produção, recreação e conservação. Nesse sentido, o uso de geotecnologias no estudo da erosão tem crescido e é preciso conhecer sua capacidade de contribuição. Por isso, o objetivo deste artigo é apresentar potenciais metodológicos e analíticos que o uso de Laser Scanner Terrestre (LST) possui, combinado ao imageamento por VANT, para monitorar e diagnosticar a erosão por voçorocas. As técnicas foram utilizadas de maneira experimental, trazendo um debate das relações metodológicas possíveis, explicitando prós e contras de cada uma. Ambas oferecem variadas possibilidades analíticas. No presente trabalho, as características de cada equipamento revelaram resultados quantitativos, pelo uso do LST, e qualitativos, com o VANT. Nota-se a complementaridade entre as duas técnicas, contribuindo para os estudos sobre erosão linear. As imagens aéreas geradas pelo VANT permitiram verificar caminhos preferenciais e variação de acúmulo de material erodido, além de servir ao processamento de dados do LST. A partir da nuvem de pontos deste, foram calculados 2.240,34 m² de área da voçoroca, ou 0,22ha, e 20,34 m³ de volume de solo erodido. Pelos dados e cálculos obtidos, foi estimada uma taxa erosiva de 8,65 t·ha-1·ano para um período mínimo de atividade erosiva de 17 anos. O uso destas geotecnologias segue desafiador na Geomorfologia, principalmente na erosão por voçorocas. Sua tarefa é ampliar a compreensão dos processos, as variações de escala e desenvolver novas pesquisas, com maior detalhe e precisão, na busca por ações de controle mais eficazes.
Palavras-Chave: | Laser Scanner Terrestre; Monitoramento de voçorocas; Veículo Aéreo Não Tripulado.
Categoria do assunto: | P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/218215/1/Contribuicao-ao-estudo-de-vocorocas-a-partir-do-uso-experimental-2020.pdf
Registro original: | Embrapa Solos (CNPS)
Exemplares: | CNPS - (20551-1) - UPC - AP - DD -  -  -  - DIS