Data/hora: 18/06/2024 00:21:57

Biblioteca(s): | Embrapa Unidades Centrais.
Data corrente: | 13/05/1998
Data da última atualização: | 13/05/1998
Autoria: | GALLI, J. C.; ARRUDA, A. C. de.
Título: | Distribuicao volumetrica dos bicos pulverizadores JD 14-2.
Ano de publicação: | 1985
Fonte/Imprenta: | Pesquisa Agropecuaria Brasileira, Brasilia, v.20, n.11, p.1239-1244, nov. 1985.
Idioma: | Português
Conteúdo: | O trabalho foi realizado no Departamento de Entomologia e Nematologia da Faculdade de Ciencias Agrarias e Veterinarias "Campus de Jaboticabal da UNESP, e teve como objetivo estudar alguns parametros relacionados com a qualidade de bicos pulverizadores, tais como padrao de distribuicao volumetrica e variacao de vazao. Para os ensaios, foi empregado um equipamento pulverizador, com pressao de trabalho, altura e tempo de pulverizacao regulaveis, que funciona sobre uma mesa de distribuicao volumetrica construida segundo as especificacoes da Organizacao Mundial de Saude. Quarenta exemplares de bicos JD14-2 foram testados, padronizando-se, entre repeticoes, a pressao de trabalho (40 lb/pol2), o tempo de pulverizacao (1 minuto) e a altura (30 cm). A vazao de cada bico foi comparada com a vazao estipulada pelo fabricante (ou com o codigo de denominacao do bico), e as distribuicoes volumetricas foram relacionadas em graficos. Os bicos pulverizadores JD14-2 mostraram pouca variacao de vazao na pressao de 40 lb/pol2. Entretanto, diferiram consideravelmente com relacao ao padrao de distribuicao volumetrica, sugerindo falta de padronizacao do processo de fabricacao ou falhas no controle de qualidade.
Palavras-Chave: | Faixa de deposicao; Liquid discharge uniformity; Uniformidade de vazao.
Thesaurus Nal: | spray coverage.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)
Exemplares: | AI-SEDE - (19803-1) - UMT - AP - -- - 630.72081 - P474 - 63072081 - DIS