Data/hora: 09/06/2024 15:41:29

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 18/01/2006
Data da última atualização: | 18/01/2006
Autoria: | ASSIS, O. B. G.
Título: | Tratamento de silanização em grãos de feijão por hexametildissilazana: resultados preliminares.
Ano de publicação: | 2005
Fonte/Imprenta: | Ciência Rural, Santa Maria, v. 35, n. 1, p. 219-222, jan-fev. 2005.
Idioma: | Inglês
Conteúdo: | Gãos comerciais de feijão (Phaseolus vulgaris L.) forma submetidos a tatamento para formação de filme hidrofóbico por três procedimentos distintos de silanização. A solução foi hexametildissilazona (HDMS) para todos os tratamentos . Resultados indicam que os grãos tornam-se resistentes à umidade, reduzindo entre 15 e 57% a absroção em relação às amostras não tratadas. Tratamentos retardam ou evitam a germinação indesejável mesmo em condições de alta umidade.
Palavras-Chave: | controle de germinação; Controle de umidade; Filmes hidrofóbicos; HDMS.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (9164-1) - UPC - SP - -- - PROCI-05.00009 -  - 2005.00009 - DIS