Data/hora: 01/06/2024 01:04:25

Biblioteca(s): 	Embrapa Suínos e Aves.	
Data corrente: 	04/12/2018	
Data da última atualização: 	04/12/2018	
Autoria: 	VENTURIN, B.; CAMARGO, A. F.; SCAPINI, T.; MULINARI, J.; BONATTO, C.; BAZOTI, S.; SIQUEIRA, D. P.; COLLA, L. M.; ALVES JÚNIOR, S. L.; BENDER, J. P.; STEINMETZ, R. L. R.; KUNZ, A.; FONGARO, G.; TREICHEL, H.	
Afiliação: 	BRUNO VENTURIN, UFFS/Erechim; ALINE FRUMI CAMARGO, UFFS/Erechim; THAMATYS SCAPINI, UFFS/Erechim; JESSICA MULINARI, UFSC/Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental; CHARLINE BONATTO, UFFS/Erechim; SUZANA BAZOTI, UFFS/Erechim; DIEGO PEREIRA SIQUEIRA, UFFS/Erechim; LUCIANE MARIA COLLA, UPF; SERGIO L. ALVES JÚNIOR, UFFS/Chapecó; JOÃO PAULO BENDER, UFFS/Chapecó; RICARDO LUIS RADIS STEINMETZ, CNPSA; AIRTON KUNZ, CNPSA; GISLAINE FONGARO, UFFS/Erechim; HELEN TREICHEL, UFFS/Erechim.	
Título: 	Effect of pretreatments on corn stalk chemical properties for biogas production purposes.	
Ano de publicação: 	2018	
Fonte/Imprenta: 	Bioresource Technology, v. 266, p. 116-124, 2018.	
Idioma: 	Inglês	
Conteúdo: 	Abstract: Different pretreatments were evaluated on corn stalk (Zea mays) applied as a lignocellulosic source in anaerobic co-digestion with swine manure, using sulfuric acid (H2SO4) and hydrogen peroxide (H2O2) for biogas production purposes. Using H2SO4 we achieved a 75.1% removal of the hemicellulose fraction, in low acid concentrations (0.75% v.v?1). However, this technique inhibited the co-digestion process. Pretreatment with 12% of H2O2 (pH 11.5) increased the cellulose fraction by 73.4% and reduced the lignin content by 71.6%. This pretreatment is recommended for biogas production, as it increased the final volume of biogas by 22% and reduced the digestion time by one third. So, a promising alternative was obtained in order to facilitate the anaerobic digestion of the carbohydrates present in this biomass. Resumo: Diferentes pré-tratamentos foram avaliados em pedúnculo de milho (Zea mays) aplicado como fonte lignocelulósica em co-digestão anaeróbica com dejetos de suínos, utilizando ácido sulfúrico (H2SO4) e peróxido de hidrogênio (H2O2) para fins de produção de biogás. Utilizando H2SO4 obtivemos uma remoção de 75,1% da fração hemicelulósica, em baixas concentrações de ácido (0,75% v.v ? 1). No entanto, esta técnica inibiu o processo de co-digestão. O pré-tratamento com 12% de H2O2 (pH 11,5) aumentou a fração de celulose em 73,4% e reduziu o teor de lignina em 71,6%. Este pré-tratamento é recomendado para a produção de biogás, pois aumentou o volume final de biogás em 22% e reduziu o tempo de digestão em um terço. Assim, uma alternativa promissora foi obtida para facilitar a digestão anaeróbica dos carboidratos presentes nessa biomassa.	
Palavras-Chave: 	Alkaline hydrogen peroxide; Peróxido de hidrogênio alcalino.	
Thesagro: 	Ácido Sulfúrico; Bioenergia; Biogás; Digestão Anaeróbia; Eliminação de Resíduo; Resíduo Industrial.	
Thesaurus Nal: 	Anaerobic digestion; Processing residues; Renewable energy sources; Sulfuric acid.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Suínos e Aves (CNPSA)	
Exemplares: 	CNPSA - (21510-1) - UPC - AP - DD -  -  -  - DIS