Data/hora: 02/06/2024 01:25:45

Biblioteca(s): 	Embrapa Unidades Centrais.	
Tipo da produção científica: 	Artigo em Periódico Indexado	
Circulação/Nível: 	B - 2	
Data corrente: 	30/06/2021	
Data da última atualização: 	30/06/2021	
Autoria: 	BILCATI, G. K.; LENGOWSKI, E. C.; JUMES, J. J.; ANDRADE, F. H.; NERVIS, I. R.; SOUZA, I. dos S. C. de; LANGARO, E.	
Afiliação: 	GÉSSICA KATALYNE BILCATI, Universidade Tecnológica Federal do Paraná; ELAINE CRISTINA LENGOWSKI, Universidade Federal do Mato Grosso; JESSICA JAYNE JUMES, Universidade Tecnológica Federal do Paraná; FERNANDA HORST ANDRADE, Universidade Tecnológica Federal do Paraná; INGRID RODRIGUES NERVIS, Universidade Tecnológica Federal do Paraná; ISABELA DOS SANTOS CUSTÓDIO DE SOUZA, Universidade Tecnológica Federal do Paraná; ELOISE LANGARO, Universidade Tecnológica Federal do Paraná.	
Título: 	Lightweight cementitious composites reinforced with Pinus spp. sawdust.	
Ano de publicação: 	2021	
Fonte/Imprenta: 	Cadernos de Ciência & Tecnologia, v. 38, n. 1, e26684, 2021.	
ISSN: 	0104-1096	
DOI: 	http://dx.doi.org/10.35977/0104-1096.cct2021.v38.26684	
Idioma: 	Inglês	
Notas: 	Título em português: Compósitos cimentícios leves reforçados com serragem de Pinus spp.	
Conteúdo: 	Abstract: Aggregates play an important role in concretes and mortars, as besides reducing production costs, they have a beneficial influence on the material characteristics and on its final application. This work reports experimental investigations on the use of Pinus spp. sawdust as aggregate to mortars and concretes for the production of cementitious composites. Tests for sawdust characterization were performed according to standards for aggregates used in mortars and concretes. The percentages of sawdust added in mortar and concrete varied by 10, 15, and 20%. Composites were characterized according to described mortar and concrete standards. Results obtained in the granulometry test classified the sawdust as a thick and continuous aggregate, which makes it possible to use sawdust as an aggregate in concretes. In the consistency tests, the higher is the sawdust percentage, the greater is the water demand to reach the adequate workability in mortars. For water absorption test, the addition of larger amounts of sawdust resulted in higher absorption. The addition of 15% sawdust showed better results in both the compressive strength and the consistency index. Resumo: Os agregados desempenham um papel importante em concretos e argamassas, pois, além de reduzir os custos de produção, apresentam influência benéfica sobre as características do material e sua aplicação final. Este trabalho relata investigações experimentais sobre o uso da serragem de Pinus spp. como agregado em argamassas e concretos para a produção de compósitos cimentícios. Os ensaios para a caracterização da serragem foram realizados de acordo com as normas para agregados empregados em argamassas e concretos. A percentagem de serragem adicionada a argamassas e concretos variou em 10, 15 e 20%. Os compósitos foram caracterizados segundo as normas descritas para argamassas e concretos. Os resultados obtidos no ensaio de granulometria classificaram a serragem como agregado grosso e contínuo, o que torna possível empregá-la como agregado em concretos. Nos ensaios de consistência, quanto maior é o percentual de serragem, maior é a demanda de água para alcançar a trabalhabilidade adequada em argamassas. Para o ensaio de absorção de água, a adição de maior quantidade de serragem resultou em maior absorção. A adição de 15% de serragem obteve melhores resultados tanto na resistência à compressão quanto no índice de consistência.	
Palavras-Chave: 	Aggregate; Agregado; Forest residue; Light constructions.	
Thesagro: 	Material de Construção; Pinus spp; Produto Florestal; Recurso Florestal.	
Thesaurus Nal: 	Forest products; Forest resources.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/224173/1/Compo769sitos-cimenti769cios-leves-2021.pdf	
Registro original: 	Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)	
Exemplares: 	AI-SEDE - (65390-1) - UPE - AP - DD -  -  -  - DIS