Data/hora: 05/06/2024 01:31:52

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	29/03/2007	
Data da última atualização: 	25/02/2010	
Autoria: 	SCORSIN, F.; MAGALHÃES, W. L. E.; BOLZON de MUÑIZ, G. L.; SIMÃO, R. L.	
Título: 	Uso da espectroscopia de infravermelho próximo na predição das dimensões de fibras da madeira de Pinus greggii Engelm.	
Ano de publicação: 	2005	
Fonte/Imprenta: 	In: EVENTO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 13., 2005, Curitiba. Livro de resumos. Curitiba: Universidade Federal do Paraná. Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, 2005.	
Páginas: 	p. 49	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	As industrias de celulose e papel necessitam uniformizar e otimizar seus produtos, assim, o controle da qualidade da madeira usada como materia-prima e uma exigencia cada vez maior. As analises convencionais de propriedades fisicas, quimicas e anatomicas da madeira sao demoradas, consomem reagentes quimicos e demandam experiencia do operador. Por essa razao, muitos esforcos sao colocados na busca por metodos de analise rapida, simples e nao-destrutiva. A espectroscopia de infravermelho proximo (NIR) vem se difundindo como uma boa opcao devido a rapidez, a pequena preparacao de amostras, nenhum uso de reagentes quimicos e, apos o levantamento de modelo
matematico, nao exige experiencia do operador. O presente trabalho tem o objetivo de correlacionar os espectros de NIR com as dimensoes de fibras de amostras de madeira de Pinus greggii Engelm. aos 13 anos. A tecnica envolve a aquisicao de espectros de reflectancia difusa na faixa do NIR de amostras que sao tambem submetidas as analises convencionais. A seguir e feita uma analise matematica multivariada para construir um modelo de predicao das propriedades em estudo. Para uma amostra com propriedades desconhecidas basta a obtencao do seu espectro de NIR e atraves do modelo predizer suas propriedades. As medidas convencionais foram feitas usando-se microscopia optica em lamina de macerado em solucao de acidos nitrico acetico, para a individualizacao dos elementos anatomicos da madeira. As analises anatomicas ainda nao foram concluidas, mas ate o momento foi verificada uma margem de variacao de comprimento de traqueoides entre 3209 micrômetros a 2887 micrômetros, diametro entre 61 micrômetros a 54 micrômetros e espessuras de parede entre 16 micrômetros a 13 micrômetros, entre as arvores de Pinus greggii. O equipamento utilizado para obtencao dos espectros foi um espectrofotometro FemWin900, de fabricacao nacional, este opera em modo de reflectancia difusa. As amostras utilizadas para a aquisicao dos espectros, estao em forma de particulas de serragem. A calibracao do equipamento e feita usando regressao pela tecnica dos minimos quadrados parciais (PLS) utilizando o software Unscramblera versao 9.1. Este trabalho encontra-se em fase de desenvolvimento e pesquisa, portanto nao estao presentes os resultados obtidos atraves dos espectros e das analises estatisticas
que foram submetidas as amostra de Pinus greggii.	
Palavras-Chave: 	Indústria de papel e celulose; Infravermelho próximo; Método não destrutivo; NIR; Pinus greggii.	
Thesagro: 	Fibra; Madeira.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)