Data/hora: 02/06/2024 03:43:31

Biblioteca(s): 	Embrapa Unidades Centrais.	
Data corrente: 	30/07/2002	
Data da última atualização: 	23/02/2021	
Autoria: 	CAMARGO, A. P. de; GROWHMANN, F.; CAMARGO, M. B. P. de.	
Título: 	Tensiômetro simples de leitura direta.	
Ano de publicação: 	1982	
Fonte/Imprenta: 	Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v.17, n.12, p. 1763-1772, dez. 1982.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Título em inglês: An inexpensive direct reading tensiometer.	
Conteúdo: 	RESUMO - Foi desenvolvido e testado um tensiômetro simples de leitura direta no tubo transparente e estabelecidas as relações entre a altura da câmara visível e a correspondente tensão, lida em manômetros. As regressões obedecem à lei dos gases perfeitos de Boyle-Mariotte e podem ser expressas por equações hiperbólicas, cujas constantes variam com a altura inicial da câmara. A melhor regressão é obtida quando se inicia a operação com uma câmara de ar entre 0,5 e 1,0 em de altura. Nesse caso, a curva de regressão obtida pode ser expressa pela equação y = 800x1 (x + 1,8), onde y = tensão em mb e x = altura da câmara em em. 0 tensiômetro de leitura direta, dispensando manômetros, torna-se um instrumento simples, barato e bastante confiável. ABSTRACT - A transparent tube tensiometer was developed and tested to establish the relationship between the visible charnber height and the tension read in the manometers. The regressions follow the law of perfect 935 (Boyle & Mariotte) and may be expressed by hiperbolic equations. The constants of the equations varies with the initial chamber height. The best values of initial chamber height were between 0.5 to 1.0 cm, corresponding to the equation: y = 800x1 (x + 1.8), where y is the tension (mb) and x the chamber height (cm). The direct reading tensiometer described here makes unecessary the manometers so making the tensiometer inexpresive and more reliable.	
Thesagro: 	Água do Solo; Tensiômetro; Umidade do Solo.	
Thesaurus Nal: 	Soil water; Tensiometers.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/221403/1/Tensiometro-simples-leitura-1982.pdf	
Registro original: 	Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)	
Exemplares: 	AI-SEDE - (22878-1) - UPE - AP - PP - 630.72081 - P474 -  - DIS