Data/hora: 26/05/2024 16:22:30

Biblioteca(s): 	Embrapa Instrumentação; Embrapa Pecuária Sudeste.	
Tipo da produção científica: 	Resumo em Anais de Congresso	
Data corrente: 	29/10/2010	
Data da última atualização: 	22/11/2013	
Autoria: 	LASSO, P. R. O.; GUANOR, J. R.; CARDOSO, R. D.; BERNARDI, A. C. de C.; VAZ, C. M. P.; OLIVEIRA, C. R. de; BACCHI, O. O. S.	
Afiliação: 	PAULO RENATO ORLANDI LASSO, CNPDIA; CARLOS MANOEL PEDRO VAZ, CNPDIA; CAUE RIBEIRO DE OLIVEIRA, CNPDIA.	
Título: 	Produção de matéria seca da alfafa com a utilização de resíduos de construção e demolição reciclados (RCD_R) como condicionador de solos.	
Ano de publicação: 	2010	
Fonte/Imprenta: 	In: JORNADA CIENTÍFICA - EMBRAPA SÃO CARLOS, 2., 2010, São Carlos, SP. Anais... São Carlos: Embrapa Instrumentação Agropecuária: Embrapa Pecuária Sudeste, 2010. p. 106.	
Série: 	(Embrapa Instrumentação Agropecuária. Documentos, 50).	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Os resíduos de construção civil e demolição (RCD) são graves problemas ambientais, pois representam mais de 50% do resíduo sólido gerado nos médios e grandes centros urbanos, sendo que a maior parte deste resíduo acaba tendo uma disposição final irregular, ocasionando sérios impactos ambientais como: degradação das áreas de manancial e proteção permanente, proliferação de agentes transmissores de doenças, assoreamento de rios e córregos, obstrução dos sistemas de drenagem como piscinões, galerias e sarjetas, ocupação de vias e logradouros públicos com prejuízo a circulação de pessoas e veículos, e degradação da paisagem urbana. Além disso, caso esse material seja disposto em aterros pode reduzir drasticamente a vida útil dos mesmos. Por outro lado, solos arenosos são encontrados em quase todo o território nacional e apresentam algumas características desfavoráveis como a baixa capacidade de retenção de água e grandes perdas de nutrientes por percolação que proporcionam baixas produtividades agrícolas dessas áreas. Este estudo teve o objetivo de avaliar a viabilidade da utilização do RCD-R classe A como condicionador para melhoria da capacidade de retenção de água do solo, tendo como indicador a produção de matéria seca da alfafa ( cv. Crioula). O material utilizado foi proveniente de materiais cerâmicos (telhas e tijolos - material vermelho ou chamote), e foi produzido pela usina de reciclagem da Prohab no município de São Carlos - SP. O material foi moído e separado por peneiras em duas frações granulométricas: abaixo de 2mm e abaixo de 500&#956;m, denominadas, respectivamente, vermelho grosso (VG) e vermelho fino (VF). Utilizou-se um latossolo vermelho-amarelo textura média para o cultivo da alfafa em vasos, e em casa de vegetação. O delineamento experimento utilizado foi o de blocos ao acaso em esquema fatorial 2 X 4 X 2, com 3 repetições. Os tratamentos constaram dos 2 materiais (VG e VF), com 4 doses de cada material: 0, 10, 20 e 40% e duas freqüências de irrigação: diária e a cada 2 dias. Os resultados da produção de matéria seca de 3 cortes da alfafa mostraram que a adição deste material contribuiu para o aumento da produtividade da alfafa submetida a uma condição de stress hídrico (freqüência de irrigação a cada 2 dias), não tendo efeito significativo numa situação em que não haja stress (freqüência diária). Estes resultados sugerem que o RCD-R vermelho (chamote) pode ser utilizado como condicionador para melhoria da capacidade de retenção de água do solo, em especial, em regiões com ocorrência de chuvas irregulares.	
Palavras-Chave: 	Demolição recliclado; Evento; Resíduos de construção.	
Thesagro: 	Alfafa; Matéria Seca; Solo.	
Categoria do assunto: 	--
W Química e Física	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/93011/1/Proci-10.00133.pdf
http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/23384/1/PROCIACCB2010.00147.pdf	
Registro original: 	Embrapa Instrumentação (CNPDIA)	
Exemplares: 	CPPSE - (19625-1) - UPC - RA - DD - PROCI-2010.00147 - LAS - 2010.00147 - DIS
CNPDIA - (12883-1) - UMT - RA - PP - PROCI-10.00133 -  - 2010.00133 - DIS