Data/hora: 03/06/2024 00:22:26

Biblioteca(s): 	Embrapa Unidades Centrais.	
Data corrente: 	31/08/2001	
Data da última atualização: 	20/09/2004	
Autoria: 	SARVAS, F. de O. C.; VIEIRA, S. R.; CASTRO, O. M. de C.; BARBOSA, C. C.	
Título: 	Curvas de Retencao de Agua, por Tensiometria, para dois Solos da Regiao de Alfenas (MG).	
Ano de publicação: 	1992	
Fonte/Imprenta: 	Pesquisa Agropecuaria Brasileira, Brasilia, v.27, n.6, p.893-900, jun.1992	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Um metodo que utiliza tensiometros com capsulas porosas de 10 mm de diametro instalados em orificios abertos em aneis com amostras indeformadas foi testado quanto a sua praticabilidade e eficiencia para determinacao de curvas de retencao de agua. O tensiometro, o solo e o anel formam um conjunto que e submetido a pesagens e leituras, fornecendo pares de dados para a construcao da curva. Foram utilizados dois solos de aspectos fisicos distintos: um Latossolo Vermelho-Escuro textura argilosa, e um Podzolico Vermelho-Amarelo de textura media/argilosa. O metodo testado apresentou bons resultados, em tempo reduzido, fornecendo curvas coerentes com a descricao fisica de cada solo testado, com coeficientes de correlacao bem proximos de 1 para o modelo ajustado.	
Palavras-Chave: 	amostras indeformadas; capsulas porosas; orificios de capsulas; Tensiometros.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/AI-SEDE/20700/1/pab13_jun_92.pdf	
Registro original: 	Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)	
Exemplares: 	AI-SEDE - (20700-1) - UMT - AP - -- - 63072081 - P474 - 63072081 - DIS