Data/hora: 05/06/2024 15:34:28

Biblioteca(s): | Embrapa Semiárido.
Data corrente: | 10/01/2007
Data da última atualização: | 18/07/2023
Autoria: | RESENDE, G. M. de; CORDEIRO, G. G.
Afiliação: | GERALDO MILANEZ DE RESENDE, CPATSA; GILBERTO GOMES CORDEIRO, CPATSA.
Título: | Produtividade da cenoura em função da qualidade da água e condicionador de solo no Vale do São Francisco.
Ano de publicação: | 2007
Fonte/Imprenta: | Caatinga, v. 20, n. 1, p. 100-104, jan./mar. 2007.
Idioma: | Português
Conteúdo: | O experimento foi conduzido no Campo Experimental da Caatinga, Embrapa Semi-Árido em Petrolina - PE, no primeiro semestre de 1998 com o objetivo de avaliar o efeito de diferentes níveis de salinidade da água de irrigação e do condicionador de solo na produtividade de cenoura, cultivar Brasília. O delineamento experimental foi de blocos ao acaso com seis tratamentos e quatro repetições. Os tratamentos foram: água com condutividade elétrica de 0,1dS/m (água do rio São Francisco - testemunha), 4,0 e 8,0 dS/m e água com condutividade elétrica 0,1; 4,0 e 8,0 dS/m mais condicionador de solo. As produtividades da cenoura variaram de 33,1 a 82,3 t/ha para os tratamentos irrigados com água salina mais condicionador de solo e água do rio São Francisco, respectivamente. Não se verificou diferença significativa na produtividade quando o uso de água do São Francisco (0,1dS/m) comparado à água com condutividade elétrica de 4,0 dS/m, bem como quando foi adicionado o condicionador de solo.
Palavras-Chave: | Vale do São Framcisco.
Thesagro: | Cenoura; Daucus Carota; Irrigação; Rendimento; Salinidade.
Thesaurus Nal: | Carrots; Irrigation.
Categoria do assunto: | A Sistemas de Cultivo
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/CPATSA/34617/1/OPB1171.pdf
Registro original: | Embrapa Semiárido (CPATSA)
Exemplares: | CPATSA - (34617-1) - UPC - AP - PP -  -  -  - DIS