Data/hora: 05/06/2024 17:09:32

Biblioteca(s): | Embrapa Semiárido.
Tipo da produção científica: | Orientação de Tese de Pós-Graduação
Data corrente: | 29/07/2014
Data da última atualização: | 17/08/2023
Autoria: | COSTA, B. R. S.
Afiliação: | BRUNO RICARDO SILVA COSTA.
Título: | Calibração de sensor de capacitância para medida da umidade em solos do semiárido.
Ano de publicação: | 2014
Fonte/Imprenta: | 2014.
Páginas: | 122 f.
Descrição Física: | il.
Idioma: | Português
Notas: | Dissertação (Mestrado em Engenharia Agrícola) - Universidade Federal do Vale do São Francisco, Juazeiro. Orientado por Luís Henrique Bassoi, Embrapa Semiárido.
Conteúdo: | O uso de sensores de capacitância para a determinação da umidade do solo permite a medida instantânea desse atributo, além do seu registro ao longo do tempo. Entretanto, para garantir o melhor desempenho desses sensores, é necessário realizar a sua calibração considerando o tipo de solo dos locais de instalação, devido à variabilidade nas características físicas e químicas que estes apresentam. Neste sentido, o estudo objetivou a determinação e avaliação da capacidade preditiva de equações de calibração (em condições controladas) para um sensor capacitivo para medida da umidade de três solos de diferentes texturas, a partir de amostras coletadas em áreas irrigadas do município de Petrolina ? PE (Solos A e B) e Juazeiro ? BA (Solo C). As amostras mencionadas foram coletadas em intervalos de profundidade de 0,20-0,30, 0,50-0,60 m e 0,80-0,90 m nos solos A e B (apresentando textura variando entre areia franca e franco arenosa) e 0,20-0,30 e 0,50-0,60 m no solo C (ambas de textura franco argilosa). O sensor de princípio capacitivo utilizado foi o monitor de umidade do solo da plataforma IRRIGAP. A partir de análise de regressão, foram obtidas curvas ajustadas ao conjunto de dados correspondentes à variação de umidade das amostras de solo (em m3 m-3) e a resposta do sensor (em V). Foram adotados os modelos linear e não linear (quadrático) para a representação da relação entre as variáveis envolvidas. Ambos os modelos determinados foram capazes de estimar a umidade volumétrica do solo com precisão e exatidão satisfatórias e pequeno erro médio associado, além de valores de coeficiente de correlação (r), determinação (r²) e índice de concordância (d) acima de 0,90, além de índice de desempenho classificado como ótimo (c > 0,85) para a maioria das equações. Entretanto, os modelos não lineares foram os que melhor se ajustaram aos dados referentes ao solo de textura franco argilosa (solo C), devido à influência da textura e mineralogia no seu armazenamento de água e, portanto, na permissividade elétrica do solo e nas estimativas da umidade com base nas leituras do sensor.
Palavras-Chave: | Conteúdo de água no solo; Sensor de umidade.
Thesagro: | Água; Irrigação; Manejo de Água; Solo.
Thesaurus Nal: | Irrigation; Soil.
Categoria do assunto: | P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/105550/1/Bruno.pdf
Registro original: | Embrapa Semiárido (CPATSA)
Exemplares: | CPATSA - (52990-1) - UPA - TS - PP - 01/2014 -  - 2014.00001 - DIS