Data/hora: 02/06/2024 03:39:57

Biblioteca(s): | Embrapa Mandioca e Fruticultura.
Tipo da produção científica: | Artigo em Periódico Indexado
Circulação/Nível: | Nacional - A
Data corrente: | 11/02/2008
Data da última atualização: | 12/02/2008
Autoria: | DELGADO-ROJAS, J. S.; ANGELOCCI, L. R.; FOLEGATTI, M. V.; COELHO FILHO, M. A.
Afiliação: | Juan S. Delgado-Rojas, ESALQ; Luiz R. Angelocci, ESALQ; Marcos V. Folegatti, ESALQ; Maurício A. Coelho Filho, CNPMF.
Título: | Desempenho da sonda de dissipação térmica na medida da transpiração de plantas jovens de lima ácida.
Ano de publicação: | 2007
Fonte/Imprenta: | Engenharia agrícola, Jaboticabal, v. 27, n. 2, p. 404-413, mai/ago., 2007
Idioma: | Português
Conteúdo: | Devido à dificuldade de se quantificar o consumo individual de água de uma árvore, tem surgido uma série de técnicas de medida do fluxo de seiva que passa por meio do caule, o qual é relacionado diretamente com a transpiração da planta. Este trabalho teve como objetivo avaliar o desempenho de uma dessas técnicas, denominada método da sonda de dissipação térmica (SDT), na medida de fluxo de seiva em plantas de lima ácida Tahiti. O experimento foi instalado em pomar de plantas jovens, localizado na fazenda experimental de irrigação, do Departamento de Engenharia Rural da ESALQ, em Piracicaba - SP, sendo a avaliação feita utilizando dois lisímetros de pesagem. Os resultados indicaram que o método estudado pode ser utilizado para essa finalidade em condições de campo; no entanto, a exatidão de suas medidas depende de certos conceitos teóricos que devem ser considerados e de certas correções que devem ser realizadas. Essas considerações, assim como as vantagens e desvantagens desse método, são discutidas neste trabalho.
Palavras-Chave: | Fluxo de seiva; Sonda de Granier.
Thesagro: | Fruta Cítrica.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Mandioca e Fruticultura (CNPMF)
Exemplares: | CNPMF - (24269-1) - UPC - SP - -- - S12659 -  - 12659 - DIS