Data/hora: 03/06/2024 08:47:01

Biblioteca(s): 	Embrapa Pantanal.	
Tipo da produção científica: 	Resumo em Anais de Congresso	
Data corrente: 	05/03/2018	
Data da última atualização: 	19/02/2021	
Autoria: 	FÉLIX, C. G. S.; GALVANI, F.	
Afiliação: 	CRISLAINE GOMES SOUZA FÉLIX, UFMS; FABIO GALVANI, CPAP.	
Título: 	Avaliação de um desfibrador mecânico comercial para algumas espécies nativas do Pantanal de Corumbá.	
Ano de publicação: 	2015	
Fonte/Imprenta: 	In: EVENTO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO PANTANAL, 3., 2015, Corumbá. Resumos...Corumbá: Embrapa Pantanal, 2015. (Embrapa Pantanal. Documentos, 133).	
Páginas: 	p. 13	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	No Brasil, a produção de fibras de coco, sisal e curauá são feitas por comunidades nos estados do Norte e Nordeste exemplos de biomassas vegetais usualmente empregadas, em vários países, como fonte de celulose e lignina. A celulose extraída pode ser tratada, por hidrólise ácida, para obtenção de nanocristais de celulose, material de alto valor agregado, reforço em matrizes poliméricas, que melhora as suas propriedades mecânicas e de barreira. A lignina é um coproduto usualmente obtido a partir da produção de pastas celulósicas e de papel. Seu interesse vem crescendo em virtude do aumento na sua demanda para uso como ligante, dispersante, dentre outros, não se limitando apenas a produção de energia. O processo de extração da fibra é feito por esmagamento e raspagem mecânica para remoção da fibra e posterior secagem. O desfibramento mecânico do sisal é geralmente feito com uma desfibradora conhecida como “paraibana”, do tipo itinerante e de baixa capacidade de processamento e alimentação manual, em que todo o resíduo da extração é descartado no campo. Este equipamento de fabricação rústica oferece riscos para o operador, apesar de algumas modificações terem sido introduzidas para a melhoria de sua segurança. Os equipamentos utilizados para a extração da fibra de sisal são também utilizados para a extração de outras fibras vegetais, dentre as quais são incluídas as fibras do cânhamo, abacá, juta e correlatas. Portanto, há necessidade de avanços tecnológicos de processos e de equipamentos voltados para a extração de fibra de espécies vegetais no Brasil. Esse gargalo fica mais evidente pois pouco se conhece sobre o uso e/ou a adaptação de desfibradores mecânicos comerciais ou protótipos visando a extração de fibras de espécies vegetais nativas.	
Palavras-Chave: 	Espécies vegetais.	
Thesagro: 	Extração; Fibra.	
Categoria do assunto: 	X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/173503/1/13-PDFsam-DOC133.pdf	
Registro original: 	Embrapa Pantanal (CPAP)	
Exemplares: 	CPAP - (60141-1) - UMT - RA - DD - SP18527 -  - 18527 - DIS