Data/hora: 05/06/2024 08:17:38

Biblioteca(s): | Embrapa Semiárido; Embrapa Unidades Centrais.
Tipo da produção científica: | Artigo em Periódico Indexado
Circulação/Nível: | Nacional - B
Data corrente: | 15/07/1996
Data da última atualização: | 19/06/2023
Autoria: | SOARES, J. M.; BERNARDO, S.; BRITO, R. A. L.; FERREIRA, P. A.
Afiliação: | JOSE MONTEIRO SOARES, CPATSA; SALASSIER BERNARDO, UFV; RICARDO A. LOPES BRITO, EMPARN; PAULO AFONSO FERREIRA, UFV.
Título: | Irrigacao por sulco com e sem utilizacao da agua de escoamento superficial.
Ano de publicação: | 1984
Fonte/Imprenta: | Pesquisa Agropecuária Brasileira, v. 19, n. 1, p. 59-66, jan. 1984.
Idioma: | Português

Conteúdo:

RESUMO - Compararam-se dois sistemas de irrigação por sulcos. Um deles constou da aplicação de vazões constantes, através de sifões, para valores de R iguais a 0,26; 1 e 2. O outro constou da reutilização da água escoada para valores de R iguais a 0,5, 1 e 2. Observaram-se decréscimos nas perdas por percolação, enquanto as eficiências de aplicação e de distribuição aumentaram, o mesmo acontecendo com as perdas por escoamento em ambos os sistemas de irrigação, quando o valor de R aumentou. A eficiência de irrigação cresceu com o valor de R, quando se reutilizou a água de escoamento, ocorrendo o inverso quando não se reutilizou esta água. Foram feitas determinações quanto a flutuação da vazão de escoamento disponível durante a irrigação de cinco setores consecutivos, visando o dimensionamento de sistemas  de irrigação com reutilização desta água.

ABSTRACT - Two furrow irrigation systems were compared, the first one consisting of application of a constant outflow through siphons, for R values equal to 0.26, 1 and 2. The second system consisted of use of runoff water for R values equal to 0.50, 1 and 2. When R value increased, in both the irrigation systems the losses by percolation decreased while the efficiencies of application and distribution increased, as well as the runoff losses. The irrigation efficiency increased with R value when the runoff water was used, occurring, however, the opposite when this water was not used. Complementary observations were made concerning to measurements of the fluctuation of the outlet disponible runoff during the irrigation of five consecutive sectors aiming at the dimension of irrigation systems with use of runoff water.

Palavras-Chave: | Efficiencies; Efficiency; Eficiencia; Percolacao; Percolation; Sulco.
Thesagro: | Escoamento; Irrigação; Irrigação por Sulco.
Thesaurus Nal: | furrow irrigation; Irrigation; Irrigation water; runoff.

Categoria do assunto:

--
P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra

URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/143599/1/8225-1.pdf
Registro original: | Embrapa Semiárido (CPATSA)

Exemplares:

AI-SEDE - (19839-1) - UPE - AP - DD - 630.72081 - P474 -  - DIS
CPATSA - (8225-1) - UPC - AP - PP -  -  -  - DIS
CNPS-UEPR - (3283-1) - ADD - AP - PP - 631.7 - S676i - 2017.03773 - DIS