Data/hora: 11/06/2024 10:18:58

Biblioteca(s): | Embrapa Semiárido.
Data corrente: | 19/12/2006
Data da última atualização: | 28/04/2015
Autoria: | FIGUEIREDO JÚNIOR, L. G. M.; DIAS, N. da S.; DUENHAS, L. H.; BOTREL, T. A.
Afiliação: | CPATSA.
Título: | Construção e calibração de um manômetro de leituras digital microprocessado.
Ano de publicação: | 2006
Fonte/Imprenta: | Irriga. Botucatu, v. 11, n. 4, p. 492-499, out./dez. 2006.
Idioma: | Português
Conteúdo: | O presente trabalho refere-se à construção e a calibração de um manômetro com leituras digital de baixo custo e simples. O manômetro armazena dados de pressão em condutos forçados, utilizando-se basicamente um microcontrolador Basic Step, um conversor analógico digital e um transdutor de pressão. O manômetro desenvolvido foi calibrado com auxílio de um manômetro de peso morto, e a equação que correlaciona tensão e pressão, comparada à fornecida pelo fabricante. Verificou-se uma tendência de erro maior para as menores pressões, o que justifica a calibração ao se usar o mesmo trasdutor de pressão empregado neste trabnalho. O manômetro construído pode substituir, sem porejuízos, modelos de custo elevado e de difícil manutenção, além de poderem ser instalados com computadores de baixo desempenho, muitas vezes em desuso nas universidades, centros de pesquisas e empresas, possibilitando a realização de diversos tipos de experimentos ou, simplesmente leitura de sinais.
Palavras-Chave: | Basic Step; Condutos forçados; Sensor de pressão.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/123045/1/Duenhas.pdf
Registro original: | Embrapa Semiárido (CPATSA)
Exemplares: | CPATSA - (34402-1) - UPC - AP - PP -  -  -  - DIS