Data/hora: 07/06/2024 21:37:42

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 14/03/1996
Data da última atualização: | 10/02/2015
Autoria: | GALVAO, A. P. M.
Afiliação: | GALVAO, A.P.M, pesquisador da EMBRAPA-IBDF.
Título: | A umidade de equilíbrio e a secagem da madeira em Brasília.
Ano de publicação: | 1981
Fonte/Imprenta: | Boletim de Pesquisa Florestal, Curitiba, n. 3, p. 1-7, dez. 1981.
ISSN: | 0101-1057
Idioma: | Português
Conteúdo: | Estimativas da umidade de equilíbrio para madeira a ser utilizada em Brasília foram determinadas. A baixa estabilidade dimensional da madeira em Brasília pode ser explicada pela alta variação observada nos valores mensais de umidade de equilíbrio, 8,7 a 15,8%, e por uma secagem deficiente Recomenda-se uma secagem da madeira, em estufa, reduzindo o seu conteúdo médio de umidade para 12,2%.
Palavras-Chave: | Umidade de equilíbrio.
Thesagro: | Madeira; Secagem.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/29873/1/pgalvao.pdf
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (5004-1) - UMT - AP - -- -  -  -  - DIS