Data/hora: 11/06/2024 08:10:48

Biblioteca(s): | Embrapa Cerrados.
Data corrente: | 01/02/2008
Data da última atualização: | 04/04/2008
Autoria: | GOMES, M. P.
Afiliação: | Marisa Prado Gomes.
Título: | Potencial dos sistemas sensores orbitais de resolução espacial moderado para monitorar desmatamento no Estado de Goiás.
Ano de publicação: | 2006
Fonte/Imprenta: | 2006.
Páginas: | 51 p.
Idioma: | Português

Notas:

Dissertação (Mestrado em Geografia) - Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2006. 
Co-orientador: Edson Eyji Sano.

Conteúdo: | O Cerrado brasileiro, com aproximadamente 208 milhões de hectares (área contínua), um dos maiores e mais ricos ambientes de savana do mundo, é também um ecossistema ameaçado devido à severa conversão da terra para as atividades agropastoris. Especificamente em relação ao Estado de Goiás, única unidade da federação totalmente inserida nos domínios do bioma Cerrado, aproximadamente 42,5%  do seu território encontram-se recobertos por pastagens cultivadas. Por outro lado, esse bioma, bem como o Estado de Goiás, apesar da economia fortemente apoiada na produção agropecuária, não possui, até o momento, um sistema de mapeamento periódico dos seus recursos naturais, ou um programa específico de monitoramento da cobertura vegetal. Nesse contexto, deve-se ressaltar o potencial dos dados orbitais de sensoriamento remoto para o mapeamento e monitoramento dessas áreas. O presente trabalho tem por objetivo avaliar o potencial de imagens de resolução moderada (MODIS13Q1) para monitoramento de áreas de Cerrado do estado de Goiás. Os resultados dessa pesquisa demonstraram que é possível discriminar áreas recentemente desmatadas de áreas naturais. No entanto, houve uma certa confusão espectral entre áreas recentemente desmatadas e áreas agrícolas, nos casos especiais onde houve derrubadas de áreas com reflorestamento em 2005 e áreas agrícolas com cobertura verde em 2004 e sem cobertura verde em 2005 (palhada seca ou solo exposto). Índices de vegetação provenientes das plataformas Terra/MODIS e Aqua/MODIS apresentaram o mesmo desempenho, indicando que as duas plataformas podem ser utilizadas sinergicamente. EVI mostrou uma capacidade levemente superior, porém, perceptível, em relação ao NDVI. Apesar da sua resolução espacial mais grosseira, o sensor MODIS apresentou um potencial similar ao do CCD para discriminar áreas desmatadas no Estado de Goiás.
Thesagro: | Cerrado; Desmatamento; Sensoriamento Remoto.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Cerrados (CPAC)
Exemplares: | CPAC - (28321-1) - UPA - TS - -- - CRI7182 -  - CRI7182 - DIS