Data/hora: 04/06/2024 06:36:12

Biblioteca(s): | Embrapa Cerrados; Embrapa Meio Norte / UEP-Parnaíba; Embrapa Milho e Sorgo; Embrapa Pecuária Sudeste; Embrapa Semiárido.
Data corrente: | 01/11/1993
Data da última atualização: | 19/10/2023
Autoria: | GOMIDE, R. L.
Afiliação: | REINALDO LUCIO GOMIDE, CNPMS.
Título: | Determinação e análise da uniformidade de distribuição da água no sistema de irrigação por aspersão.
Ano de publicação: | 1978
Fonte/Imprenta: | 1978.
Páginas: | 87 p.
Idioma: | Português
Notas: | Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG.

Conteúdo:

Os trabalhos de campo foram conduzidos em area plana, localizada proximo ao laboratorio de hidraulica no Departamento de Engenharia Agricola, da Universidade Federal de Vicosa - MG. Elaborou-se um programa de computador para calcular a uniformidade de distribuicao da agua na irrigacao por aspersao, usando as seguintes expressoes: coeficiente de uniformidade de Christiansen, "novo coeficiente" de uniformidade de Benami e hore, "pattern efficiency" recomendado pela USADA, coeficiente estatistico de uniformidade de Wilcox e Swailes e o coeficiente de variacao. Os calculos basearam-se nos modelos de distribuicao de agua de um unico aspersor, os quais foram obtidos de pluviometros dispostos sobre a superficie do solo. Efetuou-se a superposicao da laminas de agua,usando o programa, de acordo com a simulacao de 10 diferentes combinacoes de espacamento entre os aspersores ao longo da lateral e entre as laterais. O proposito deste trabalho foi desenvolver uma equacao para estimar o coeficiente de uniformidade de Christiansen em funcao da altura do tubo de elevacao do aspersor, do espacamento entre aspersores ao longo da lateral, do espacamento entre linhas laterais, da pressao no bocal do aspersor e da velocidade media do vento. Os resultados encontrados, nas condicoes do experimento, permitiram as seguintes conclusoes: 1. A equacao de regressao estabelecida apresentou, na analise de regressao, um coeficiente de determinacao de 0,96, sendo o seu emprego recomendado para condicoes iguais ou semelhantes aquelas em que foram realizado os testes.
2. o melhor coeficiente, considerando nulo o efeito do vento foi obtivo com o espacamento de 18 x 19m, porem o de 24x24m forneceu um coeficiente acima de 80%.
3. o espacamento deve ser reduzido a medida que se aumenta a velocidade do vonto, a fim de assegurar um coeficiente aceitavel.
4. os espacamentos de 30x12; 30x18; 30x24 e 30x30m nao seriam indicados para nenhuma condicao de velocidade de vento, pois originaram uma distribuicao da agua bastante irregurlar, fornecendo um coeficiente inaceitavel. 6. .... 7. Maiores coeficientes de uniformidade foram obtidos quando se usaram tubos de elevacao mais altos.
8. o coeficiente de uniformidade foi mais influenciado pelo vento, a medida que se aumenta a altura do tubo de elevacao.

Palavras-Chave: | Asp; Distribuicao; Distribution; Irrigation sprinkler; Spacing; TGrickle irrigation; Uniformidade.
Thesagro: | Água; Aspersão; Espaçamento; Hidráulica Agrícola; Irrigação; Irrigação por Aspersão.
Thesaurus Nal: | irrigation; sprinklers; water.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/90211/1/D-Reinaldo-Gomide.pdf
Registro original: | Embrapa Milho e Sorgo (CNPMS)

Exemplares:

CPPSE - (2075-1) - ADD - TS - -- - TS80 - GOM - 1993.00080 - DIS
CPAMN-UEPP - (5358-1) - ADD - TS - PP - TS 010/1978 -  - TS010/1978 - DIS
CPATSA - (23742-1) - ADD - TS - PP - 11/1978 -  - 1978.00011 - DIS
CNPMS - (2411-1) - UPA - TS - DD -  -  -  - DIS
CPAC - (24704-1) - ADD - TS - -- - T122/78 - GOM - T122/78 - DIS