Data/hora: 05/06/2024 09:04:38

Biblioteca(s): | Embrapa Pecuária Sudeste.
Tipo da produção científica: | Orientação de Tese de Pós-Graduação
Data corrente: | 05/12/2017
Data da última atualização: | 08/08/2019
Autoria: | GONÇALVES, A. M.
Afiliação: | Alexandra Mary Gonçalves, UFSCar.
Título: | Desenvolvimento de procedimentos para a síntese e caracterização de catalisadores e de biodiesel.
Ano de publicação: | 2017
Fonte/Imprenta: | 2017.
Páginas: | 127 f.
Idioma: | Português
Notas: | Tese (Doutorado em Ciências) - Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, SP. Orientado por Ana Rita de Araujo Nogueira, Embrapa Pecuária Sudeste.
Conteúdo: | Catalisadores básicos nanométricos do tipo ABO3 foram sintetizados pelo método de combustão em solução de nitrato-b-alanina. Os pós dos catalisadores foram formados por autocombustão em tempos de até 5 min e demonstraram alta cristalinidade e fase única, sem necessidade da etapa de calcinação. Análises de DRX mostraram que os óxidos de cálcio formados (CaZrO3 e Ca0.9Li0.6Zr0.9O3) apresentam estrutura perovskita com sistema ortorrômbico, enquanto que para o óxido Li2ZrO3 foi observada uma estrutura monoclínica, resultados avaliados com o refinamento de Rietveld. Diferentes técnicas foram empregadas para a caracterização dos catalisadores (MEV-FEG, TPD-CO2, TGA, fisissorção de N2 (BET), ICP OES, MIP-OES, WD-XRF e FT-IR). Foram realizados diferentes métodos de decomposição ácida, em substituição ao emprego de HF, para análise elementar dos óxidos. Com recuperação obtida entre 92 e 101%, com baixos desvios e LOQs. A atividade catalítica dos materiais foi testada na reação de transesterificação etílica com acetato de metila (reação modelo). Ca0.9Li0.6Zr0.9O3 foi o óxido mais ativo, atingindo 92% de conversão em acetato de etila, seguido pelo Li2ZrO3, com 64% de conversão. O CaZrO3 apresentou atividade catalítica desprezível. Testes de reuso dos catalisadores contendo Li indicaram conversão média de cerca de 50% até o 6° reuso. A incorporação de Li ao zirconato produziu alterações texturais e de propriedades básicas, resultando catalisadores mais eficientes e promissores para a transesterificação. O Ca0.9Li0.6Zr0.9O3, também foi avaliado na reação com óleo de soja para produzir biodiesel, com rendimento de 60% m/m para condições amenas de reação (razão molar óleo/etanol 1:12 e 50°C por 30 min). Embora tenha sido detectada lixiviação de íons metálicos dos materiais mais ativos, não foi observada reação em fase homogênea. Um sistema composto por reator rotativo e micro-ondas (RPB + MW) foi desenvolvido para a produção contínua de biodiesel com reação instantânea de transesterificação etílica sob catálise heterogênea. Teor de ésteres totais de 19% foi obtido com um tempo de apenas 1 minuto de coleta de produtos, demonstrando ser um sistema promissor para a aplicação proposta.
Palavras-Chave: | Catalisadores.
Thesagro: | Combustão.
Thesaurus Nal: | biodiesel.
Categoria do assunto: | X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia
Registro original: | Embrapa Pecuária Sudeste (CPPSE)
Exemplares: | CPPSE - (24249-1) - UPA - TS - DD - TS-2017.00879 - GON - 2017.00312 - DIS