Data/hora: 03/06/2024 08:03:12

Biblioteca(s): | Embrapa Cerrados.
Data corrente: | 19/03/2018
Data da última atualização: | 19/03/2018
Autoria: | JARBOE, J. E.; HAAN, C. T.
Afiliação: | JOSEPH E. JARBOE, Kentucky Division of Water, Department of Natural Resources, FranKfort, Kentucky; C. T. HAAN, agricultural Engineering Department, University of Kentucky, Lexington, Kentucky.
Título: | Calibrating a water yield model for small ungaged watershed.
Ano de publicação: | 1974
Fonte/Imprenta: | Water Resorch Research, v. 10, n. 2, p. 256-262, 1974.
Idioma: | Inglês
Conteúdo: | RESUMO: Um modelo de produção de água de quatro parâmetros foi calibrado em 17 bacias hidrográficas de Kentucky relacionando os parâmetros do modelo com as características topográficas, geológicas e do solo da bacia hidrográfica. Os relacionamentos foram testados comparando registros de escoamento observados e simulados de seis bacias hidrográficas que não estavam contidas nas 17 bacias hidrográficas originais. Os resultados mostram que o modelo de produção de água pode ser aplicado de forma satisfatória em bacias não gaseificadas. ABSTRACT: A four-parameter water yield model was calibrated on 17 Kentucky watersheds by relating the model parameters to watershed topographic, geologic, and soil characteristics. The relationships were tested by comparing observed and simulated runoff records from six watersheds that were not contained inthe original 17 watersheds. The results show that the water yield model can be satisfactorily applied to ungaged basins.
Palavras-Chave: | Estados Unidos.
Thesagro: | Bacia Hidrográfica; Irrigação; Manejo de Água; Relação Solo-Água.
Categoria do assunto: | P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra
Registro original: | Embrapa Cerrados (CPAC)
Exemplares: | CPAC - (36172-1) - UPC - AP - DD -  -  -  - DIS