Data/hora: 08/06/2024 19:51:15

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 15/02/2017
Data da última atualização: | 17/02/2017
Autoria: | PERTUZZATTI, A.; MISSIO, A. L.; GATTO, D. A.; FARIAS, J. A.; HASELEIN, C. R.
Título: | Tratamento térmico da madeira em atmosfera de glicerina.
Ano de publicação: | 2016
Fonte/Imprenta: | Pesquisa Florestal Brasileira, Colombo, v. 36, n. 88, p. 443-449, out./dez. 2016.
DOI: | 10.4336/2016.pfb.36.88.1183
Idioma: | Português
Conteúdo: | O presente estudo visou avaliar tratamentos térmicos na madeira sob atmosfera de glicerina, que é resíduo da indústria de biodiesel, além de direcionar o produto obtido para os nichos de mercado da indústria madeireira. Foram selecionadas seis árvores de Eucalyptus grandis e E. cloeziana provenientes de plantios homogêneos com 21 anos. Dessas, foram confeccionados os corpos de prova e encaminhados para um banho de óleo laboratorial contendo glicerina bruta pré-aquecida a 50 °C. Os tratamentos consistiram no aquecimento da madeira em atmosfera de glicerina a 125 °C e 165 °C, por 30 min, além das amostras controle. Na sequência, foi quantificada a variação percentual de massa, o teor de umidade de equilíbrio e a absorção máxima de água. Ainda, foram quantificados os parâmetros colorimétricos, conforme o sistema CIEL*a*b*. Foi utilizado delineamento inteiramente casualizado, com duas temperaturas, e o tratamento controle. A utilização da glicerina na termorretificação reduziu o teor de umidade de equilíbrio e provocou o escurecimento superficial da madeira. Entretanto, a madeira tratada apresentou restrições de uso em contato com a água, podendo ser utilizada em ambientes internos.
Palavras-Chave: | Higroscopicidade.
Thesagro: | Colorimetria.
Thesaurus Nal: | biodiesel; colorimetry; hygroscopicity.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/155749/1/Tratamento-termico-da-madeira.pdf
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (55612-1) - UPE - AP - DD -  -  -  - DIS