Data/hora: 03/06/2024 08:02:22

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 22/12/1999
Data da última atualização: | 22/12/1999
Autoria: | ANDRADE, M. G de; HERRMANN, P. S.; COLNAGO, L. A.
Afiliação: | Faculdade de Engenharia de Barretos; EMBRAPA-CNPDIA.
Título: | Equipamento para medida de taxa de difusao de oxigenio e potencial redox no campo.
Ano de publicação: | 1991
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO DE INICIACAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA EM ENGENHARIA-CICTE, 10., dez. 1991, Sao Carlos, SP. Anais... Sao Carlos: USP-CETEPE, 1991.
Páginas: | p.218.
Idioma: | Português
Notas: | Resumo.
Conteúdo: | As medidas da T.D.O. (taxa de difusao do oxigenio) sao importantes na caracterizacao do estado de oxigenio e indiretamente do grau de saturacao de agua no solo. Uma das principais vantagens do medidor e que as medidas da T.D.O. e do potencial redox sao feitas em condicoes de campo. Duas funcoes estao incorporadas neste unico aparelho: medidor de taxa de difusao de oxigenio do solo e medidor de potencial redox, selecionaveis por chaves no painel. A apresentacao das medidas, para ambas as funcoes, e feita em mostradores de cristal liquido. Seis pontos no solo podem ser monitorados mediante selecao por chave. Os circuitos de comutacao dos eletrodos de platina utilizam microrreles de alto desempenho e os circuitos dos mediroes utilizam conversores A/D, sendo que, devido as caracteristicas do projeto, existe a possibilidade de conexao a um coletor de dados, com pequenas alteracoes no circuito como um todo.
Palavras-Chave: | Difusao; Potencial redox.
Thesagro: | Campo; Equipamento; Oxigênio; Solo; Taxa.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (5255-1) - UPC - PL - -- - PROCI-91.00025 - AND - 1991.00025 - DIS