Data/hora: 03/06/2024 06:27:55

Biblioteca(s): 	Embrapa Instrumentação.	
Data corrente: 	22/12/1999	
Data da última atualização: 	03/03/2010	
Autoria: 	HERRMANN, P. S. P.; CRESTANA, S.	
Afiliação: 	EMBRAPA-CNPDIA.	
Título: 	Uso da técnica de reflectômetria no domínio do tempo para caracterização físico-hídrica de um meio poroso.	
Ano de publicação: 	1994	
Fonte/Imprenta: 	In: ENCONTRO SOBRE ESCOAMENTO EM MEIOS POROSOS-ENEMP, 22., out. 1994, Florianopolis, SC. Programacao e resumos... Florianopolis: UFSC-Centro Tecnologico, 1994.	
Páginas: 	p.5.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Desde que a tecnica de reflectometria no dominio do tempo (RDT) foi introduzida, em 1980, grandes avancos estao sendo dados para a sua sedimentacao como metodologia para caracterizar e medir, do ponto de vista fisico, o estado da agua em meios porosos, particularmente em solos. A RDT utiliza o principio do radar, que mede o tempo de propagacao de uma sequencia de pulso em um meio dieletrico. Isso e feito inserindo no meio poroso uma linha de transmissao que opera na faixa de microondas. O tempo de propagacao e dependente da quantidade de agua presente no material em estudo. O presente experimento de laboratorio demonstra a possibilidade de obtencao da curva de retencao de um meio poroso, no caso um podzolico vermelho amarelo de Pindorama-SP, usando a tecnica de RDT como metodo para medir a umidade volumetrica e tensiometros para obter o potencial matricial ao longo do perfil da amostra. Foram construidas antenas de RDT conforme Zegelin et al. (1989), utilizando 3 hastes na periferia de um disco metalico, como blindagem, e uma haste no centro, como condutor positivo. Tres antenas com comprimentos distintos de hastes (15,30 e 60cm) foram desenvolvidas para medidas em tres profundidades diferentes. Os tensiometros foram instalados nas mesmas profundidades das antenas. Visando medir a umidade, foi levantada a curva de calibracao do solo. Os resultados preliminares mostram a viabilidade de obtencao da curva de retencao de um meio poroso, em laboratorio, utilizando tensiometros e RDT para medida de umidade do solo.	
Palavras-Chave: 	Curva; Meio poroso; Pindorama-SP; RDT; Reflectometria no domínio do tempo; Retenção; Técnica.	
Thesagro: 	Solo; Umidade.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Instrumentação (CNPDIA)	
Exemplares: 	CNPDIA - (5384-1) - UPC - SP - -- - PROCI-94.00035 -  - 1994.00035 - DIS