Data/hora: 04/06/2024 03:47:54

Biblioteca(s): | Embrapa Unidades Centrais.
Data corrente: | 30/09/1998
Data da última atualização: | 29/04/2021
Autoria: | ARAGAO JUNIOR, T. C.; MAGALHAES, C. A. de; CASTRO, P. T. de.
Afiliação: | EPACE.
Título: | Determinação da condutividade hidráulica em um solo Podzolico-Vermelho-Amarelo em condições de campo.
Ano de publicação: | 1983
Fonte/Imprenta: | Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v.18, n.7, p. 805-810, jul. 1983.
Idioma: | Português
Notas: | Título em inglês: Determination of the hidraulic conductivity in a Red-Yellow Podzolic under field conditions.
Conteúdo: | RESUMO - Com o objetivo de se determinar o fluxo ou drenagem interna de um solo Podzolico-Vermelho-Amarelo, estudou-se a condutividade hidráulica do mesmo em duas profundidades 22,5 cm e 37,5 cm, utilizando-se o método do perfil instantâneo. Os valores obtidos para as referidas profundidades estão descrito através das expressões: K22,5 = exp 27,2 (3,34470 -1) cm e K37,5 = exp 26,8 (4,16640 -1)cm. ABSTRACT - This hidraulic conductivity at two depths was studied with the objective of determining the flux of internal drainage in a Red-Yellow Podzolic latosol, using the instantaneous profile method. The values of hidraulic conductivity at the two dephts are descripted by the equations: K22,5 = exp 27,2(3,3447 0-1) cm and K37,5 = exp 26,8 (4,1664 0-1) cm.
Palavras-Chave: | Potencial matricial.
Thesagro: | Condutividade Hidráulica; Drenagem; Podzólico Vermelho Amarelo.
Thesaurus Nal: | Internal drainage; Soil water movement; Water potential.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/222927/1/Determinacao-condutividade-hidraulica-1983.pdf
Registro original: | Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)
Exemplares: | AI-SEDE - (20179-1) - UPE - AP - PP - 630.72081 - P474 -  - DIS