Data/hora: 07/06/2024 18:25:07

Biblioteca(s): 	Embrapa Meio Ambiente.	
Data corrente: 	04/10/2006	
Data da última atualização: 	14/11/2018	
Autoria: 	QUEIROZ, S. C. do N. de; MELO, L. F. C.; JARDIM, I. C. S. F.	
Afiliação: 	SONIA CLAUDIA DO N DE QUEIROZ, CNPMA; L. F. C. MELO, IQ/Unicamp; I. C. S. F. JARDIM, IQ/Unicamp.	
Título: 	Poly(methyloctadecylsiloxane) immobilized on silica by y radiation for use in solid-phase extraction.	
Ano de publicação: 	2002	
Fonte/Imprenta: 	Journal of Chromatography A, Amsterdam, v. 948, p.171-176, 2002.	
Idioma: 	Inglês	
Conteúdo: 	This work presents a fast, easy and effective procedure to obtain silica-based C[18] type sorbents for use in solid-phase extraction (SPE). The solid-phase was made by depositing a polymer, poly(methyloctadecylsiloxane) (PMODS), on the silica support followed by immobilization using ? irradiation. The method presents an application of green chemistry in the analytical laboratory, since there are no toxic residues after the synthesis. Water samples spiked with a mixture of pesticides (benomyl, tebuthiuron, diuron, simazine, atrazine and ametryn) were extracted in the off-line mode in order to evaluate the performance of this sorbent.	
Thesagro: 	Agrotóxico; Amostragem; Análise química; Raio Gama.	
Categoria do assunto: 	W Química e Física	
Registro original: 	Embrapa Meio Ambiente (CNPMA)	
Exemplares: 	CNPMA - (6422-1) - UPC - AP - DQ -  -  - 2006.00013 - DIS