Data/hora: 11/06/2024 13:13:57

Biblioteca(s): | Embrapa Pecuária Sudeste.
Data corrente: | 02/04/2002
Data da última atualização: | 22/06/2022
Autoria: | KAMOGAWA, M. Y.
Afiliação: | MARCOS YASSUO KAMOGAWA, UFSCAR.
Título: | Desenvolvimento e aplicação de sistemas em fluxo em amostras sólidas: determinação de calcário residual em solos.
Ano de publicação: | 2001
Fonte/Imprenta: | 2001, 87 f. Dissertação (Mestrado em Química Analítica) - Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Universidade Federal de São Carlos, 2001.
Idioma: | Português
Notas: | Orientação - Dra. Ana Rita de Araujo Nogueira, Embrapa Pecuária Sudeste.
Conteúdo: | DESENVOLVIMENTO E APLICAÇÃO DE SISTEMAS EM FLUXO EM AMOSTRAS SÓLIDAS: DETERMINAÇÃO DE CALCÁRIO RESIDUAL EM SOLOS. O objetivo deste trabalho foi o desenvolvimento de sistemas rápidos e confiáveis para captura de gases. para a quantificação do calcário residual do solo, sem a necessidade de tratamento prévio da amostra. Dois sistemas em fluxo foram desenvolvidos para a captura de CO2, utilizando câmaras de pervaporação e nebulização. Um volume conhecido de ácido foi injetado nas amostras de solo, reagindo com o CaCO3 para produção do CO2, que é capturado em H2O e quantificado por condutivimetria. A automação e aquisição dos dados feitas através de programa desenvolvido em "Quick Basic 4.5", facilitaram a aplicação dos sistemas em análises de rotina. Visando a melhoria na seletividade, métodos espectrofotométrico e potenciométrico foram acoplados aos sistemas. porém com diminuição em sensibilidade, sendo uma alternativa para determinação de CO2 em águas. Outra estratégia foi o acoplamento da pervaporação a espectrômetro de emissão ótica acoplado a plasma induzido (ICP- OES). Quando comparado ao sistema com detecção condutivimétrica, os resultados mostraram-se semelhantes a nível de 95% de confiança (test-t), demonstrando não estar havendo interferência de outros compostos voláteis. Limite de detecção igual a Bx10-4 mol kg-1 de CaCO3, r.s.d. < 3% e velocidade analítica de 17 amostras por hora foram obtidos com o emprego da pervaporação. Resultados semelhantes foram observados com o sistema de nebulização, com limite de detecção de 4x 10-3 mol kg-1 de CaCO3J r.s.d. < 3% e velocidade analítica de 22 amostras por hora. As diferenças em sensibilidade devem-se ao fato de a pervaporação empregar pré-concentração. Quando os dois sistemas foram diretamente comparados em fluxo contínuo, a captura por nebulização apresentou-se C.8. de duas vezes mais sensível, surgindo como alternativa para introdução de amostras em sistemas em fluxo empregando diferentes detectores.
Palavras-Chave: | Aplicação de sistemas; Calcário residual; Flow sistems; Fluxo em amostras; Solid sample; Solos.
Thesaurus Nal: | soil.
Categoria do assunto: | W Química e Física
Registro original: | Embrapa Pecuária Sudeste (CPPSE)
Exemplares: | CPPSE - (13866-1) - UPC - TS - PP - TS242 - KAM - 2002.00242 - DIS