Data/hora: 03/06/2024 17:54:14

Biblioteca(s): 	Embrapa Arroz e Feijão.	
Data corrente: 	16/12/2009	
Data da última atualização: 	07/04/2022	
Autoria: 	SILVA, J. G. da; AIDAR, H.; KLUTHCOUSKI, J.	
Afiliação: 	JOSE GERALDO DA SILVA, CNPAF; HOMERO AIDAR, CNPAF; JOAO KLUTHCOUSKI, CNPAF.	
Título: 	Colheita direta de feijão com colhedora automotriz axial.	
Ano de publicação: 	2009	
Fonte/Imprenta: 	Pesquisa Agropecuária Tropical, v. 39, n. 4, p. 371-379, out./dez. 2009.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A colheita mecanizada do feijoeiro é uma prática comum em lavouras de médio e grande porte, embora diversos fatores dificultem o emprego de colhedoras automotrizes. Ela requer cuidados especiais, porque muitas vagens situam-se próximas ao solo, causando perda significativa de grãos na operação. Foi instalado um experimento para avaliar a colheita do feijão, feita por colhedora automotriz provida de plataforma de corte flexível e sistema de trilha axial.	
Palavras-Chave: 	Qualidade de grãos.	
Thesagro: 	Colheita; Colheitadeira; Feijão; Perda; Phaseolus vulgaris; Velocidade.	
Categoria do assunto: 	X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/19016/1/PAT_v39.pdf	
Registro original: 	Embrapa Arroz e Feijão (CNPAF)	
Exemplares: 	CNPAF - (29435-1) - UPC - AP - PP - 2009 -  - 2009 - DIS