Data/hora: 13/06/2024 07:40:28

Biblioteca(s): | Embrapa Territorial.
Data corrente: | 21/12/2017
Data da última atualização: | 30/04/2019
Autoria: | LEIVAS, J. F.; TEIXEIRA, A. H. de C.; SILVA, G. B. S. da; GARCON, E. A. M.; RONQUIM, C. C.; GREGO, C. R.
Afiliação: | JANICE FREITAS LEIVAS, CNPM; ANTONIO HERIBERTO DE C TEIXEIRA, CNPM; GUSTAVO BAYMA SIQUEIRA DA SILVA, CNPM; EDLENE APARECIDA MONTEIRO GARCON, CNPM; CARLOS CESAR RONQUIM, CNPM; CELIA REGINA GREGO, CNPTIA.
Título: | Evapotranspiração em áreas irrigadas utilizando imagens Rapid Eye.
Ano de publicação: | 2017
Fonte/Imprenta: | In: INOVAGRI INTERNATIONAL MEETING, 4.; CONGRESSO NACIONAL DE IRRIGAÇÃO E DRENAGEM, 26.; SIMPÓSIO BRASILEIRO DE SALINIDADE, 3., 2017, Fortaleza. Anais... Fortaleza: INOVAGRI: ABID: UFC, 2017.
Páginas: | 8 p.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Com a finalidade de analisar a dinâmica da evapotranspiração (ET) nas áreas de pivôs centrais no município de Unaí/MG, na Bacia do Rio Paracatu, foi aplicado o modelo SAFER (Simple Algorithm For Evapotranspiration Retrieving). Parâmetros biofísicos como albedo da superfície, NDVI (Normalized Difference Vegetation Index), saldo de radiação, temperatura da superfície e produtividade da água, são obtidos através de imagens de satélite e com dados meteorológicos é obtida a evapotranspiração de referência (ET0). Foram obtidas imagens do satélite RapidEye (resolução de 5m) de 2011 e 2012 (setembro) e 2013 e 2014 (maio) e a máscara de pivôs centrais disponibilizada pela Embrapa Milho e Sorgo. A evapotranspiração (ET) média diária de toda em setembro de 2011 foi 0,39 ± 1,04 mm e valor máximo de 7,5 mm. Nas áreas com pivôs centrais, a ET média foi de 0,69 ± 1,44 mm. Na imagem de 2012, a ET foi de 0,33 ±0,91, alcançando 7,44 mm e nas áreas irrigadas 0,37 ± 1,01 mm. Nas imagens de maio de 2013 e 2014, a ET média em áreas de pivôs centrais foi de 2,43 ± 2,27 e 2,63 ± 2,11, respectivamente. Em 2010, constatou-se que vários pivôs estavam fora de operação. Ressalta-se que a dinâmica da ET depende do calendário agrícola, ficando somente solo exposto em períodos de colheita e preparo do solo, diminuindo a transferência de água para a atmosfera. Com os resultados obtidos através de imagens de alta resolução espacial, sem a banda termal, foi possível obter a evapotranspiração em nível de pivô central, auxiliando o uso racional da água em tempos de deficiência hídrica.
Palavras-Chave: | Áreas irrigadas; Modelagem agrometeorológica.
Thesagro: | Evapotranspiração; Sensoriamento Remoto.
Categoria do assunto: | P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/169561/1/4885.pdf
Registro original: | Embrapa Territorial (CNPM)
Exemplares: | CNPM - (4885-1) - UPC - AA - DD - 17/063 - AA - 2017.063 - DIS