Data/hora: 05/06/2024 03:43:26

Biblioteca(s): 	Embrapa Unidades Centrais.	
Data corrente: 	10/02/2020	
Data da última atualização: 	10/02/2020	
Autoria: 	BONFATTI JÚNIO, E. A.; LENGOWSKI, E. C.; TAKAHASHI, V. M.; ADUR, G. M.; SILVA, D. A. da; KLOCK, U.; ANDRADE, A. S. de; VERSON, I.; MUÑIZ, G. I. B. de.	
Afiliação: 	Eraldo Antonio Bonfatti Júnio, Doutorando do Programa de Pós- Graduação em Engenharia Florestal. Universidade Federal do Paraná; Elaine Cristina Lengowski, Professora na Universidade Federal do Mato Grosso; Vivian Midori Takahashi, Engenheira Industrial Madeireira. Mestre em Engenharia Florestal, consultora técnica independente; Gabriel Meyer Adur, Engenheiro Florestal, Universidade do Contestado; Dimas Agostinho da Silva, Professor na Universidade Federal do Paraná; Umberto Klock, Professor na Universidade Federal do Paraná; Alan Sulato de Andrade, Professor na Universidade Federal do Paraná; Ivan Venson, Professor na Universidade Federal do Paraná; Graciela Inês Bolzon de Muñiz, Professora na Universidade Federal do Paraná.	
Título: 	Briquetagem dos resíduos dos processamentos mecânico e químico de Pinus spp.	
Ano de publicação: 	2019	
Fonte/Imprenta: 	Cadernos de Ciência & Tecnologia, v. 36, n. 3, e26522, set./dez. 2019.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Título em inglês: Briquetting of waste from mechanical and chemical processes of Pinus spp.	
Conteúdo: 	O aproveitamento dos resíduos florestais como fonte energética é uma opção para o melhor aproveitamento de recursos renováveis e uma estratégia de substituição de combustíveis fósseis.No entanto, esses resíduos precisam ser melhorados para essas funções, e a compactação da biomassa é uma forma de aumentar a qualidade desse material para fins energéticos. O objetivo deste trabalho foi produzir briquetes de dois resíduos de processamentos da madeira de Pinus spp. ? a serragem e o licor negro ? e avaliar as diferentes proporções de licor negro nos briquetes (0, 5, 10 e 15%). Para a avaliação dos briquetes, realizaram-se testes de expansão, densidade aparente, friabilidade, análise química imediata, poder calorífico superior e densidade energética. O aumento do percentual de licor negro melhorou as expansões lateral e volumétrica, a densidade aparente, o teor de materiais voláteis e o teor de carbono fixo, contudo, não se encontraram ganhos quanto à friabilidade, à expansão em altura e quanto às características energéticas dos briquetes.	
Palavras-Chave: 	Biorefinery; Biorrefinaria; Black liquor; Licor negro.	
Thesagro: 	Serragem.	
Thesaurus Nal: 	Sawdust.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/210513/1/Briquetagem-dos-residuos-dos-processamentos.pdf	
Registro original: 	Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)	
Exemplares: 	AI-SEDE - (64402-1) - UPE - AP - DD -  -  -  - DIS