Data/hora: 11/06/2024 20:48:46

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Tipo da produção científica: 	Artigo em Anais de Congresso	
Data corrente: 	11/01/2019	
Data da última atualização: 	11/01/2019	
Autoria: 	CALIXTO, G. A. S.; PEREIRA, F. A.; LIMA, E. A. de.	
Afiliação: 	Guilherme Augusto Santini Calixto, One Foods Brasil; Flávia Alves Pereira, UTFPR; EDSON ALVES DE LIMA, CNPF.	
Título: 	Friabilidade e massa específica aparente de briquetes produzidos com madeira de Eucalyptus sp. e Pinus sp.	
Ano de publicação: 	2018	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE BIOMASSA, 3., 2018, Curitiba. Trabalhos técnicos & científicos. Curitiba: FIEP, 2018.	
Páginas: 	p. 555-558.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O objetivo deste trabalho foi determinar a massa específica aparente e a friabilidade de três diferentes lotes de briquetes produzidos com resíduos de madeira de Eucalyptus sp. e Pinus sp. As análises seguiram as metodologias propostas pela ABNT NBR 7190/97 e ABNT NBR 8740/85, com adaptações. A massa específica aparente dos briquetes do lote 3 foi de 1,21 g/cm³, maior que dos lotes 1 e 2, com 0,865 g/cm³ e 0,937 g/cm³, respectivamente. Os briquetes dos lotes 2 e 3 possuem friabilidade semelhante e foram os menos friáveis, menor que 1%, quando comparados ao lote 1, com friabilidade de 11,771%. Os briquetes produzidos com Eucalyptus sp. apresentaram a maior massa específica aparente e baixa friabilidade, menor que 1%, sinalizando seu maior potencial para geração de energia.	
Palavras-Chave: 	Tamboramento.	
Thesagro: 	Briquete; Eucalipto.	
Thesaurus Nal: 	Eucalyptus; Pinus.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (56685-1) - UPC - AA - DD -  -  -  - DIS