Data/hora: 03/06/2024 02:15:57

Biblioteca(s): 	Embrapa Territorial.	
Tipo da produção científica: 	Artigo em Anais de Congresso	
Data corrente: 	10/03/2010	
Data da última atualização: 	26/04/2019	
Autoria: 	LIMA, E. de P.; ANDRADE, R. G.; SEDIYAMA, G. C.; DELGADO, R. C.; FERREIRA, A. S.; CAPUTI, E.; FERREIRA, W. J.	
Afiliação: 	EVALDO DE PAIVA LIMA, DEA/UFV; RICARDO GUIMARAES ANDRADE, CNPM; GILBERTO CHOHAKU SEDIYAMA, DEA/UFV; RAFAEL COLL DELGADO, DEA/UFV; ANDERSON SOARES FERREIRA, CNPM; EDUARDO CAPUTI, CNPM; WILLIAN JOSÉ FERREIRA, UNITAU.	
Título: 	Estudo da evapotranspiração real diária utilizando imagem de satélite na bacia do rio Paracatu.	
Ano de publicação: 	2009	
Fonte/Imprenta: 	In: SEMINÁRIO DE RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO PARAÍBA DO SUL, 2., 2009, Taubaté. Taubaté: UNITAU, 2009.	
Páginas: 	8 p.	
Descrição Física: 	1 CD-ROM.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Nas últimas décadas a comunidade científica mundial tem enfatizado nos mais diversificados meios de comunicação a importância da preservação e/ou uso sustentável dos recursos naturais. Os cenários das mudanças climáticas globais e seus efeitos no meio ambiente, por exemplo, têm sido uma preocupação constante da humanidade. Hamada (2007) relata que o Brasil é um país que possui sua economia fortemente dependente de recursos naturais diretamente ligados ao clima na agricultura, na geração de energia hidroelétrica, entre outros setores. Os conflitos pelo uso da água podem sofrer alterações como consequência das mudanças do clima, por exemplo, pela alteração da demanda de água, exigindo o levantamento das questões de gerenciamento hídrico. Neste sentido, o conhecimento das perdas por evapotranspiração (ET) e sua distribuição espacial e temporal podem ter impacto relevante na formulação de modelos relacionados à gestão dos recursos hídricos. Alguns estudos têm sido desenvolvidos objetivando a determinação da ET com base na equação do balanço de energia à superfície e técnicas de sensoriamento remoto (Bastiaanssen et al., 1998a e 1998b; Bastiaanssen, 2000; Tasumi et al., 2008). Bezerra (2004) cita que os dados obtidos através do sensoriamento remoto para o cálculo dos fluxos de energia que ocorrem na interface solo-vegetação-atmosfera utilizam-se de algoritmos para a obtenção desses elementos. Um desses é o SEBAL (Surface Energy Balance Algorithm for Land) que foi desenvolvido por Bastiaanssen et al. (1998a e 1998b). A base teórica deste algoritmo utiliza imagens obtidas pelos satélites Landsat nas bandas do visível e do infravermelho próximo. Entretanto, Allen et al. (2002) cita que a teoria é independente do tipo de satélite utilizado e o SEBAL pode ser utilizado com imagens de outros satélites desde que se utilizem os parâmetros de forma apropriada. Diante do exposto, este trabalho teve como objetivo realizar um estudo preliminar da evapotranspiração real diária com aplicação de imagem do sensor Modis/Terra e o algoritmo SEBAL nas sub-bacias do rio Preto e ribeirão Entre Ribeiros, pertencentes à bacia do rio Paracatu.	
Thesagro: 	Bacia Hidrográfica; Evapotranspiração; Sensoriamento Remoto.	
Categoria do assunto: 	P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/34986/1/p124.pdf	
Registro original: 	Embrapa Territorial (CNPM)	
Exemplares: 	CNPM - (2668-1) - UPC - AA - DD - 09/036 - AA - 2009.036 - DIS