Data/hora: 15/06/2024 04:39:29

Biblioteca(s): | Embrapa Unidades Centrais.
Data corrente: | 27/10/2004
Data da última atualização: | 03/09/2018
Autoria: | SA, M. A. C. de; LIMA, J. M. de; CURI, N.; MASSAROTO, J. A.; SÁ, J. J. G. de; MARQUES, M.
Afiliação: | MARCOS AURELIO CAROLINO DE SA, CPAC; José Maria de Lima, Universidade Federal de Lavras - UFLA/Departamento de Ciência do Solo; Nilton Curi, Universidade Federal de Lavras - UFLA/Departamento de Ciência do Solo; João Aguilar Massaroto, Universidade Federal de Lavras - UFLA/Departamento de Ciência do Solo; João José Granate de Sá, Universidade Federal de Lavras - UFLA/Departamento de Ciência do Solo; Mello Marques, Universidade Federal de Lavras - UFLA/Departamento de Ciência do Solo.
Título: | Estimativa da erodibilidade pela desagregação por ultra-som e atributos de solos com horizonte B textural.
Ano de publicação: | 2004
Fonte/Imprenta: | Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 39, n. 7, p. 691-699, jul. 2004
Idioma: | Português
Notas: | Título em inglês: Estimating soil erodibility from sonication indexes and other attributes of textural B horizon soils.
Conteúdo: | A erodibilidade de solos é um fator importante na estimativa das perdas por erosão. Este fator é uma expressão da combinação de atributos do solo, os quais possibilitam sua estimativa por meio de equações. O objetivo deste trabalho foi medir atributos químicos e mineralógicos que, combinados com índices de estabilidade de agregados determinados por ultra-som, pudessem ser utilizados como variáveis em modelos na estimativa da erodibilidade de solos com horizonte B textural do Brasil. Estes atributos foram determinados em 22 solos de erodibilidade conhecida, medida diretamente em parcelas no campo. Atributos de 21 dos solos foram utilizados no ajuste dos modelos. Um dos solos (Argissolo Vermelho-Amarelo) foi escolhido ao acaso para teste. De 96 variáveis, 15 foram incluídas nos modelos de estimativa da erodibilidade. A maioria delas é representada por índices de desagregação por sonificação de amostras do horizonte A. Foram obtidos quatro modelos para estimar a erodibilidade, com R2 variando entre 0,83** e 0,91**. A erodibilidade pode ser estimada com base na estabilidade de agregados por ultra-som.
Palavras-Chave: | estabilidade de agregados; USLE.
Thesagro: | Mineralogia; Química.
Thesaurus Nal: | aggregate stability; chemistry; mineralogy.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/AI-SEDE/28652/1/39n07a11.pdf
Registro original: | Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)
Exemplares: | AI-SEDE - (28652-1) - UPE - AP - PP - 630.72081 - P474 -  - DIS