Data/hora: 08/06/2024 02:11:18

Biblioteca(s): | Embrapa Uva e Vinho.
Data corrente: | 31/10/2016
Data da última atualização: | 05/02/2024
Autoria: | NUNES, M. Z.; MACHADO, O. D. da C.; PIRES, W.; BOTTON, M.
Afiliação: | Marcelo Zanelato Nunes, Engenheiro-agrônomo, Mestre, Doutorando em Fitossanidade, UFPel, Pelotas, RS. E-mail: znunes.marcelo@gmail.co; Otávio Dias da Costa Machado, Engenheiro-agrônomo, Dr., Professor do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Bento Gonçalves, RS. E-mail: otavio.machado@ifrs.edu.br; Wagner Pires, Técnico em Engenharia Mecânica. E-mail: wagner_pires8@yahoo.com.bR; MARCOS BOTTON, CNPUV.
Título: | Procedimentos para calibração, utilização e manutenção da torre de Potter para experimentação científica.
Ano de publicação: | 2016
Fonte/Imprenta: | Bento Gonçalves, RS: Embrapa Uva e Vinho, 2016.
Série: | (Embrapa Uva e Vinho. Comunicado Técnico, 186).
ISSN: | 1808-6802
Idioma: | Português
Conteúdo: | Um fator fundamental para a condução de experimentos de toxicologia em laboratório é a aplicação precisa da substância a ser testada sobre o alvo (insetos, folhas, placas de Petri, etc.), sendo um fator importante para a replicabilidade do experimento. A torre de Potter é o principal equipamento utilizado para a condução desses experimentos, a qual é composta por um conjunto de cilindros e chaves pneumáticas que, quando ativados, facilitam ou impedem a passagem de ar no sistema, promovendo ou cessando a pulverização da substância a ser avaliada.
Palavras-Chave: | Experimentação científica; Experimentos de toxicologia; Torre de Potter.
Thesagro: | Toxicologia.
Categoria do assunto: | E Economia e Indústria Agrícola
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/149470/1/Comunicado-Tecnico-186.pdf
Registro original: | Embrapa Uva e Vinho (CNPUV)
Exemplares: | CNPUV - (16882-1) - UMT - FL - DD - FL00409 -  - FL00409 - DIS