Data/hora: 29/05/2024 10:09:51

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 20/02/2014
Data da última atualização: | 23/11/2018
Autoria: | MENDES, A. C.; MAIA, L. J. Q.; PARIS, E. C.; SIU LIU, M.
Afiliação: | ELAINE CRISTINA PARIS, CNPDIA.
Título: | Solvent effect on the optimization of 1.54 um emission in Er-doped Y2O3-Al2O3-SiO2 powders synthesized by a modified Pechini method.
Ano de publicação: | 2013
Fonte/Imprenta: | Current Applied Physics, [S. l.], v. 13, n. 8, p. 1558-1565, 2013.
ISSN: | 1567-1739
DOI: | 10.1016/j.cap.2013.06.012
Idioma: | Inglês
Palavras-Chave: | Fotoluminescência; Método de Penchini; Nanopós; Yttrium aluminosilicates.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/186856/1/Solvent-effect-on-the-optimization-of-1.54-um-emission-in-Er-doped-Y2O3-Al2O3-SiO2-powders-synthesized-by-a-modified-Pechini-method..pdf
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (14718-1) - UPC - AP - DD - PROCI-13.00210 -  - 2013.00210 - DIS