Data/hora: 01/06/2024 04:51:55

Biblioteca(s): 	Embrapa Gado de Leite.	
Tipo da produção científica: 	Artigo em Periódico Indexado	
Circulação/Nível: 	B - 3	
Data corrente: 	24/03/2011	
Data da última atualização: 	15/02/2024	
Autoria: 	NASCIMENTO, R. S. de M. P. do; CARVALHO, G. S.; PASSOS, L. P.; MARQUES, J. J.	
Afiliação: 	ROVERVONE SEVERINA DE MELO PEREIRA DO NASCIMENTO, INCRA; GEILA SANTOS CARVALHO, UFLA; LEONIDAS PAIXAO PASSOS, CNPGL; JOÃO JOSÉ MARQUES, UFLA.	
Título: 	Lixiviação de chumbo e zinco em solo tratado com resíduos de siderurgia.	
Ano de publicação: 	2010	
Fonte/Imprenta: 	Pesquisa Agropecuária Tropical, v. 40, n. 4, p. 497-504, 2010.	
DOI: 	https://doi.org/10.1590/S1983-40632010000400001	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Objetivou-se, com este estudo, avaliar a mobilidade de Pb e Zn no solo. Instalou-se um experimento, em casa-de-vegetação, em vasos preenchidos com amostras de Latossolo Vermelho-Amarelo, submetidas a doses de resíduos siderúrgicos, sob delineamento inteiramente casualizado, em esquema fatorial 3×5, com três repetições, combinando-se três resíduos siderúrgicos (carepa de aciaria, lama de filtro-prensa e lama de fosfato), com cinco doses de cada resíduo (0 t ha-1, 1 t ha-1, 2 t ha-1, 4 t ha-1 e 8 t ha-1). Cultivou-se capim-elefante, por 120 dias, e, posteriormente, realizou-se o cultivo de feijão, durante 75 dias. Neste período, avaliaram-se as concentrações de Pb e Zn no lixiviado. Não houve lixiviação de Pb, porém, o Zn apresentou bastante mobilidade na coluna de solo. Em solo adubado com carepa de aciaria e lama de filtro-prensa, não foram observados riscos de contaminação do lençol freático por Zn e Pb, entretanto, a dose de 8 t ha-1 de lama de fosfato elevou os teores de Zn no lixiviado acima do máximo permitido pela legislação. Tal fato limita o uso deste último resíduo em doses altas. Os demais resíduos (carepa de aciaria e lama de filtro-prensa) devem ser testados em experimentos de campo, visando à sua possível utilização agrícola.	
Palavras-Chave: 	Carepa de aciaria; Lama de filtro-prensa; Lama de fosfato.	
Thesagro: 	Metal Pesado; Resíduo Industrial.	
Categoria do assunto: 	X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/doc/882841/1/Lixiviacao-de-chumbo-e-zinco-em-solo-tratado-com-residuos-de-siderurgia.pdf	
Registro original: 	Embrapa Gado de Leite (CNPGL)	
Exemplares: 	CNPGL - (18171-1) - UPC - AP - DD -  -  -  - DIS