Data/hora: 04/06/2024 08:07:21

Biblioteca(s): 	Embrapa Trigo.	
Data corrente: 	15/12/2021	
Data da última atualização: 	15/12/2021	
Autoria: 	SANTOS, C. J. O. G. dos; ROCHA, L. da; HELDWEIN, A. B.; DURIGON, A.; NIED, A. H.; MILANESE, B. O.; GOUVEA, J. A. de.	
Afiliação: 	CADMO JOÃO ONOFRE GREGORY DOS SANTOS, Engenheiros Agrônomos, Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Santa Maria/RS-CEP: 97105-900; LEIDIANA DA ROCHA, Doutoranda em Agronomia, Programa de Pós-Graduação em Agronomia, Centro de Ciências Rurais, Universidade do Federal de Santa Maria (UFSM), Santa Maria/RS-CEP: 97105-900; ARNO BERNARDO HELDWEIN, Professores, Departamento de Fitotecnia, Centro de Ciências Rurais, Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Santa Maria/RS-CEP: 97105-900; ANGELICA DURIGON, Professores, Departamento de Fitotecnia, Centro de Ciências Rurais, Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Santa Maria/RS-CEP: 97105-900; ASTOR HENRIQUE NIED, ³Professores, Departamento de Fitotecnia, Centro de Ciências Rurais, Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Santa Maria/RS-CEP: 97105-900; BRUNO OCTAVIO MILANESE, ¹Engenheiros Agrônomos, Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Santa Maria/RS-CEP: 97105-900; JORGE ALBERTO DE GOUVEA, CNPT.	
Título: 	Efeito da desfolha na altura de plantas e produtividade de grãos de canola (Brassica napus L.).	
Ano de publicação: 	2020	
Fonte/Imprenta: 	Ciência Agrícola, v. 18, n. 1, p. 11-19, 2020.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A redução da área foliar das plantas interfere no potencial fotossintético e ocasiona perdas significativas no potencial de rendimento de grãos das culturas agrícolas. O objetivo desse trabalho foi avaliar o efeito da desfolha total na altura de plantas e produtividade final de grãos de canola em solo que apresenta má drenagem natural. Foi utilizado o delineamento inteiramente casualizado, com parcelas de 0,4 m de largura x 1 m de comprimento sub-subdivididas (trifatorial 2 x 4 x 4, onde fator A = solo com e sem drenagem artificial na parcela principal; fator C = cultivares Hyola 433, Hyola 76, Diamond e Alht B4 na subparcela, e fator D = desfolha total no início, pleno e final da floração na subsubparcela), com duas repetições cada tratamento. A desfolha foi realizada em 1 m linear na fileira central de cada subparcela e a altura medida em 4 plantas de cada parcela. As variáveis passaram por análise de variância (5% de probabilidade de erro) e os resultados significativos foram comparados pelo teste de Skott-Knott. Não houve interação tripla significativa tanto para a altura de plantas quanto para produtividade. Houve diferença significativa de altura de plantas entre os tratamentos com e sem drenagem sob as diferentes épocas de desfolha e entre as cultivares utilizadas. As cultivares Hyola 433 e Diamond apresentaram alturas constantes em diferentes épocas de desfolha. A produtividade é afetada significativamente pelo fator drenagem, apresentando maiores valores no solo com drenagem. Todas as cultivares apresentaram baixa produtividade quando realizada a desfolha no início da floração. PALAVRAS CHAVE: Excesso hídrico. Fonte-dreno. Área foliar. Fase reprodutiva. Rendimento.	
Palavras-Chave: 	Excesso hídrico; Fase reprodutiva; Fonte-dreno.	
Thesagro: 	Área Foliar; Rendimento.	
Categoria do assunto: 	F Plantas e Produtos de Origem Vegetal	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/229264/1/2020-PA-V-SM-Excesso-Hidrico-Desfolha-Santos-Artigo.pdf	
Registro original: 	Embrapa Trigo (CNPT)	
Exemplares: 	CNPT - (45285-1) - UPC - AP - DD -  -  -  - DIS