Data/hora: 08/06/2024 04:29:47

Biblioteca(s): | Embrapa Mandioca e Fruticultura.
Data corrente: | 11/02/2011
Data da última atualização: | 18/08/2022
Autoria: | COELHO, E. F.; SILVA, A. J. P. da; MIRANDA, J. H. de.
Afiliação: | EUGENIO FERREIRA COELHO, CNPMF; Alisson Jadavi Pereira da Silva, IFBA; Jarbas Honorio de Miranda, ESALQ/USP.
Título: | Definição do posicionamento de sensores para monitoramento da água no solo em bananeira irrigada por diferentes sistemas de irrigação localizada.
Ano de publicação: | 2010
Fonte/Imprenta: | Engenharia Agrícola, Jaboticabal, v.30, n.4, p.608-618, 2010
Idioma: | Português
Conteúdo: | O uso eficiente da água na irrigação localizada dependerá, além de outros fatores, também do correto monitoramento da água no solo. Portanto, este trabalho teve como objetivo caracterizar as zonas efetivas de comprimento de raízes e de extração de água, bem como indicar o correto posicionamento de sensores de água no solo para o manejo da irrigação por gotejamento na bananeira em fase de produção. No experimento, conduzido na Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical, foram estudados diferentes sistemas de irrigação localizada, diante dos seguintes tratamentos: T1 - dois emissores de 4 L h-1 por planta em uma lateral por fileira de plantas; T2 - quatro emissores de 4 L h-1 por planta em uma lateral por fileira de plantas; T3 - cinco emissores de 4 L h-1 por planta em faixa contínua com uma lateral por fileira. Pelos resultados obtidos, pode-se observar que as regiões mais adequadas para a instalação de sensores de umidade no solo nos tratamentos T1, T2 e T3 são as limitadas pelas distâncias e profundidades de 0,2 m e 0,4 m; 0,5 m e 0,35 m; 0,55 m e 0,35 m, respectivamente.
Palavras-Chave: | Manejo de irrigação; Tensiometria.
Thesagro: | Irrigação Localizada; Umidade do Solo.
Categoria do assunto: | X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia
Registro original: | Embrapa Mandioca e Fruticultura (CNPMF)
Exemplares: | CNPMF - (27413-1) - UPC - AP - DD -  -  - 12922 - DIS