Data/hora: 10/06/2024 11:11:12

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 22/12/1999
Data da última atualização: | 22/12/1999
Autoria: | AGUILAR, M. A.; CRUVINEL, P. E.; MORAES, E. S.
Afiliação: | Faculdade de Engenharia de Barretos; EMBRAPA-CNPDIA.
Título: | Gerador de funções com microprocessador 8085 e interface digital/analógica.
Ano de publicação: | 1984
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA EM ENGENHARIA-CICTE, 3., dez. 1984, São Carlos, SP. Anais... São Carlos: USP-CETEPE, 1984. p.205.
Idioma: | Português
Notas: | Resumo.
Conteúdo: | Foi desenvolvido "software" com o objetivo especifico de gerar sinais, tais como triangular, senoidal, quadrada, trapezoidal, dente de serra e pulsos. Esses sinais podem apresentar variacoes de frequencia e de amplitude, definidas pelo usuario. Foi utilizada a porta 22H do circuito integrado 8155 (PPI) e por essa razao houve a necessidade de programa-lo inicialmente como porta de saida. A interface digital/analogica e constituida por dois circuitos integrados SN74LS08, uma malha de resistores R-2R e dois amplificadores operacionais BIMOS CA3140 de alto slewrate e impedancia de entrada da ordem de 1 T ohm. Os circuitos integrados SN74LS08 foram utilizados como chaves entre a porta 22H do 8155 (PPI) e a entrada do conversor digital/analogico. Essas chaves desemp
Palavras-Chave: | Agricultural instrumentation; Estrutura; Function generator; Gamma-ray; Gerador de funções; Instrumentação agropecuária; Microtomografia; Microtomography; Resolução; Resolution; Structure; X-ray.
Thesagro: | Raio Gama; Raio X; Solo; Tomografia.
Thesaurus Nal: | soil; tomography.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (5115-1) - UPC - SP - -- - PROCI-84.00001 -  - 1984.00001 - DIS