Data/hora: 07/06/2024 06:35:42

Biblioteca(s): 	Embrapa Milho e Sorgo.	
Data corrente: 	16/02/2012	
Data da última atualização: 	30/05/2017	
Autoria: 	CARDOSO, W. S.; SANTOS, F. A.; MOTA, C. M.; TARDIN, F. D.; RESENDE, S. T.; QUEIROZ, J. H. de.	
Afiliação: 	FLAVIO DESSAUNE TARDIN, CNPMS.	
Título: 	Pré-tratamentos de biomassa para produção de etanol de segunda geração.	
Ano de publicação: 	2011	
Fonte/Imprenta: 	Analytica, São Paulo, n. 56, p. 64-76, 2011.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A estrutura complexa e compacta da celulose em resíduos agrícolas faz necessário submeter essa biomassa a pré-tratamentos físicos e/ ou químicos antes da sua hidrólise para produção de etanol. O pré-tratamento visa à remoção da lignina e da hemicelulose, reduzir a cristalinidade da celulose e aumentar a porosidade dos materiais, de maneira a tornar a celulose susceptível à hidrólise. Independentemente do processo de hidrólise empregado, quer ele seja ácido ou enzimático, uma etapa de pré-tratamento é imprescindível. Existem vários métodos de pré-tratamento: físico (“steam explosion”), químico (álcalis, ácidos, solventes, gases, outros) e biológico (enzima ou fungos). A presente revisão procura abordar, de forma objetiva, os principais aspectos técnicos envolvidos nos pré-tratamentos da biomassa lignocelulósica e também seus possíveis resultados com foco na produção de etanol de segunda geração.	
Thesagro: 	Celulose; Hemicelulose; Lignina.	
Categoria do assunto: 	S Ciências Biológicas	
Registro original: 	Embrapa Milho e Sorgo (CNPMS)	
Exemplares: 	CNPMS - (24246-1) - UPC - AP - DD -  -  -  - DIS