Data/hora: 02/06/2024 12:47:44

Biblioteca(s): 	Embrapa Semiárido.	
Tipo da produção científica: 	Artigo em Periódico Indexado	
Circulação/Nível: 	B - 3	
Data corrente: 	28/02/2012	
Data da última atualização: 	28/02/2012	
Autoria: 	NASCIMENTO, E. F. do; CAMPECHE, L. F. de S.; BASSOI, L. H.; SILVA, J. A.; LIMA, A. C. M.; PEREIRA, F. A. de C.	
Afiliação: 	ELIEL FERREIRA DO NASCIMENTO, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia; LUIS FERNANDO DE SOUZA MAGNO CAMPECHE, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sertão Pernambucano, Petrolina, PE; LUIS HENRIQUE BASSOI, CPATSA; JULIANO ATHAYDE SILVA; ARACI CONCEIÇÃO MEDRADO LIMA; FRANCISCO ADRIANO DE CARVALHO PEREIRA, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia.	
Título: 	Construção e calibração de lisímetros de pesagem para determinação da evapotranspiração e coeficiente de cultivo em videira de vinho cv. Syrah.	
Ano de publicação: 	2011	
Fonte/Imprenta: 	Irriga, Botucatu, v. 16, n. 3, p. 271-287, 2011.	
ISSN: 	1808-3765	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O método direto mais comum utilizado na estimativa da evapotranspiração de uma cultura é o método lisimétrico. Assim, o objetivo deste trabalho foi construir, instalar e analisar o desempenho de três lisímetros de pesagem para estudo da demanda hídrica da cultura da videira Syrah (Vitis vinífera L.). Os lisímetros, com dimensões 1,2m x 2,0m de base e 1,0m de altura, foram instalados no Campo Experimental de Bebedouro da Embrapa Semiárido, em Petrolina-PE (09° 09? latitude sul, 40° 29? longitude oeste), e foram construídos com chapas de aço galvanizado e instalados sobre uma estrutura metálica montada sobre barras transversais, a fim de concentrar a massa do conjunto sobre uma célula de carga localizada no centro do sistema. Após a escavação de trincheiras no solo e colocação dos lisímetros, procedeu-se ao preenchimento com uma camada de brita, manta poliéster e nove camadas de solo de 0,1m, mantendo a disposição original das mesmas no perfil. Foram utilizados sacos com brita com massa conhecida, para estabelecer a relação entre a saída de sinal das células de carga e a massa dos equipamentos. A equação de calibração apresentou um alto coeficiente de determinação. Os lisímetros apresentaram excelente sensibilidade e resolução, detectando variações de massa devido à chuva, irrigações e evapotranspiração, mostrando-se adequados para o estudo da demanda hídrica da cultura.	
Palavras-Chave: 	Cultivo; Syrah.	
Thesagro: 	Evapotranspiração; Uva; Variedade; Vitis Vinifera.	
Categoria do assunto: 	A Sistemas de Cultivo	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/54740/1/Bassoi2.pdf	
Registro original: 	Embrapa Semiárido (CPATSA)	
Exemplares: 	CPATSA - (46816-1) - UPC - AP - CD -  -  -  - DIS