Data/hora: 03/06/2024 03:28:06

Biblioteca(s): | Embrapa Semiárido.
Data corrente: | 18/07/1996
Data da última atualização: | 19/06/2023
Autoria: | NASCIMENTO, T.; SOARES, J. M.; PINTO, J. M.
Afiliação: | TARCIZIO NASCIMENTO, CPATSA; JOSE MONTEIRO SOARES, CPATSA; JOSE MARIA PINTO, CPATSA.
Título: | Caracterizacao hidraulica de microaspersores.
Ano de publicação: | 1992
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO NACIONAL DE IRRIGAÇÃO E DRENAGEM, 9., 1991, Nata. Anais... Fortaleza: ABID, 1992.
Páginas: | v. 1, t.1, p. 191-243.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Realizou-se, no Laboratorio de Hidraulica do CPATSA-EMBRAPA em Petrolina,PE, um estudo para determinar o coeficiente de variacao de fabricacao, a equacao de pressao x vazao, raio total e efeito, a intensidade de aplicacao ao longo do raio, o espacamento entre emissores e o coeficiente de uniformidade. Foram avaliadas as seguintes marcas e modelos de microaspersores: SOIF, Jatissimo, Dantas MA 070, Dantas MA 120, Asbrasil com bailarina, Asbrasil com difusor circular e Asbrasil com difusor setorial. De cada modelo, foram separados, aleatoriamente, e numerados 100 emissores, que foram submetidos as respectivas pressoes de servico recomendadas pelo fabricante. Com base na vazao dos 100 emissores, que foram submetidos as respectivas pressoes de servico recomendadas pelo fabricante. Com base na vazao dos 100 emissores, foram determinados a vazao media, o coeficiente de variacao de fabricacao e escolhidos quatro emissores, de cada modelo, cuja vazao foi a mais proxima da vazao media. Cada emissor foi submetido as seguintes pressoes: 0,50; 0,75; 1,00; 1,25; 1,75; 2,00; 2,50 e 3,00 atm. Com base nos dados, determinaram-se os raios total e efetivo e o perfil de distribuicao de auga. Os microaspersores Dantas MA 120, SOIL e Asbrasil, modelos com difusor circular e com difusor setorial, foram classificados como bons, quanto ao coeficiente de variacao de fabricacao, enquanto os microaspersores Dantas MA 070, Jatissimo e Asbrasil com bailarina foram classificados como medios. A condicao de trabalho para o microaspersor Dantas MA 070,MA 120 é a pressão de serviço de 1,5 atm; para Jatissimo e SOIF1,0 atm; para Asbrasil com difusor circular e setorial,1,75 e 1,00atm respectivamente. A intensidade de aplicação ao longo do raio variou entre emissores estudados.
Palavras-Chave: | Hydraulic; Microaspesor; Minisprinkler.
Thesagro: | Hidráulica; Irrigação.
Thesaurus Nal: | sprinkler irrigation.
Categoria do assunto: | X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/193130/1/NASCIMENTO-T.-1992.pdf
Registro original: | Embrapa Semiárido (CPATSA)
Exemplares: | CPATSA - (7671-1) - UPC - AA - PP - 631.7 - C739a -  - DIS