Data/hora: 18/06/2024 13:46:04

Biblioteca(s): 	Embrapa Instrumentação.	
Tipo da produção científica: 	Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento	
Data corrente: 	20/12/2023	
Data da última atualização: 	01/04/2024	
Autoria: 	VAZ, C. M. P.; PAZATTO, P. F. F.; SIQUEIRA, D. B. de; RABELLO, L. M.; TORRE NETO, A.; FERRAZINI JUNIOR, J.; PORTO, L. F.	
Afiliação: 	CARLOS MANOEL PEDRO VAZ, CNPDIA; Centro Universitário Central Paulista; Bolsista FAPESP, Embrapa Instrumentação; LADISLAU MARCELINO RABELLO, CNPDIA; ANDRE TORRE NETO, CNPDIA; JOSE FERRAZINI JUNIOR, CNPDIA; Tecnicer Tecnologia Cerâmica.	
Título: 	Sensores de diedro para a medida do potencial matricial da água no solo.	
Ano de publicação: 	2023	
Fonte/Imprenta: 	São Carlos: Embrapa Instrumentação, 2023.	
Páginas: 	12 p.	
Série: 	Embrapa Instrumentação: Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento, 47.	
ISSN: 	1518-7179	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Resumo - Neste trabalho são apresentados os princípios gerais de funcionamento do sensor de diedro para a medida do potencial matricial da água no solo (). O sensor é composto por 2 placas de vidro planas hidrofílicas retangulares ou uma placa de vidro com uma placa plana porosa fina, fixadas em ângulo, definindo o ângulo diédrico. A distância do vértice ao menisco de água (L) formado após o equilíbrio é proporcional a . Usando diferentes espessuras de espaçador entre as duas placas planas permite a construção de sensores para diferentes faixas de  e aplicações. Foram produzidos sensores com diferentes configurações e materiais (vidro-vidro e vidro-gesso), cobrindo faixas de medidas entre 0 e 55 kPa, em função do diâmetro do espaçador. O trabalho apresenta recomendações para a montagem e teste dos sensores, bem como um protótipo de um sensor de diedro automático, utilizando um sensor de capacitância elétrica, e vidro de espelho como eletrodos. Os testes realizados mostraram uma boa correlação das medidas do sensor de diedro com o tensiômetro de cápsula porosa, com precisões de medida que variaram de 1 a 4 kPa, dependendo dos materiais e geometrias utilizadas. O sensor de diedro automático apresentou resposta não linear do tipo função de potência, similar à observada na relação de L com , com potencial de desenvolvimento de um produto para uso no controle da irrigação e outras aplicações na área agrícola e ambiental.	
Palavras-Chave: 	Lei de Laplace; Potencial da água no solo; Sensor.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/doc/1160101/1/P-Sensores-de-diedro-para-a-medida-do.pdf	
Registro original: 	Embrapa Instrumentação (CNPDIA)	
Exemplares: 	CNPDIA - (18350-1) - UPC - FL - DD - PROCI.23/138 -  - 2023/150 - DIS