Data/hora: 06/06/2024 04:35:20

Biblioteca(s): | Embrapa Soja.
Data corrente: | 09/03/2000
Data da última atualização: | 08/06/2015
Autoria: | NOBREGA, L. H. P.; GROTH, D.; KRZYZANOWSKI, F. C.
Afiliação: | FRANCISCO CARLOS KRZYZANOWSKI, CNPSO.
Título: | Emergencia a campo e em areia de sementes de soja submetidas a mecanismos distribuidores de semeadoras comerciais.
Ano de publicação: | 1999
Fonte/Imprenta: | Informativo ABRATES, Curitiba, v.9, n.1/2, p.151, jul./ago. 1999. Numero especial, ref. 242.
Idioma: | Português
Notas: | Resumo apresentado no XI Congresso Brasileiro de Sementes.
Conteúdo: | Muitas vezes, uma semente classificada como de excelente qualidade em testes de laboratorio, pode nao apresentar o mesmo desempenho em condicoes de campo. Se algum fator compromete a germinacao das sementes e a emergencia das plantulas, compromete tambem o estande da cultura. As condicoes de temperatura e umidade em testes de laboratorio sao favoraveis a germinacao e ao desenvolvimento da plantula e essas condicoes podem, tambem, ocorrer no campo no momento da semeadura, mas se o estande for baixo supo-se que, no momento da semeadura, a semente pode perder a qualidade pela interferencia de algum fator nao considerado, como por exemplo, danos mecanicos provocados pela utilizacao dos mecanismos distribuidores de sementes das semeadoras. Dessa forma, sementes de soja, cultivares BR-36 e BR-37, colhidas manualmente, com grau de umidade ajustado para 9, 11 e 13%, foram avaliadas quanto a emergencia em areia e a campo, apos a passagem atraves dos mecanismos distribuidores de sementes de semadoras comerciais (disco horizontal, inclinado, vertical com copo coletor, pneumatico e de rotor canelado helicoidal). A emergencia em areia foi mais influenciada pelo mecanismo disco vertical inclinado, na umidade de 9% no BR-36 e na de 11% no BR-37; o menor indice de velocidade de emergencia (IVE) em areia, foi encontrado no mecanismo disco inclinado para ambos os cultivares, a 11% no BR-36 e a 13%, no BR-37. A emergencia a campo foi afetada por todos os mecanismos, para ambos os cultivares. No entanto, o disco inclinado e o horizontal apresentaram mais efeitos negativos. O nivel de umidade de 9% foi o que menos afetou a emergencia a campo; o IVE a campo foi muito reduzido por todos os mecanismos, sendo o pior na umidade de 13% para ambos os cultivares. No BR-36 o disco horizontal foi mais prejudicial e no BR-37 foi o disco inclinado.
Palavras-Chave: | Danos mecanicos; Emergence; Seed; Soybean.
Thesagro: | Emergência; Semeadura; Semente; Soja.
Thesaurus Nal: | mechanical damage; sowing.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/125076/1/id-172190001.pdf
Registro original: | Embrapa Soja (CNPSO)
Exemplares: | CNPSO - (17219-1) - UPC - RA - DD -  -  -  - DIS