Data/hora: 11/06/2024 18:58:00

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação; Embrapa Semiárido.
Tipo da produção científica: | Orientação de Tese de Pós-Graduação
Data corrente: | 07/03/2016
Data da última atualização: | 14/03/2016
Autoria: | OLDONI, H.
Título: | Geoestatística e análise de agrupamento para delineamento de zonas de monitoramento da umidade em solo arenoso no Vale do Submédio São Francisco.
Ano de publicação: | 2015
Fonte/Imprenta: | 2015. 69 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Agrícola) - Universidade Federal do Vale do São Francisco, Juazeiro, 2015. Orientador: Luis Henrique Bassoi.
Idioma: | Português
Conteúdo: | A prática de irrigação é indispensável ao cultivo da videira no Vale do Submédio São Francisco, tornando importante a procura por práticas de agricultura de precisão que visem evitar desperdício e aumentem a eficiência no uso da água. Uma destas práticas é a divisão da área em zonas de manejo. Neste sentido, o objetivo do estudo foi gerar mapas de distribuição espacial de atributos físico-hídricos do solo e de dados de condutividade elétrica aparente do solo (CEa) monitorados durante dois ciclosde produção de um pomar irrigado de videira de mesa no Perímetro Irrigado Senador Nilo Coelho, em Petrolina ? PE, e por meio deles, gerar zonas de manejo por meio da análise multivariada de agrupamento fuzzy c-means (FCM); identificar os atributos físico-hídricos que exercem maior influência sobre a CEa; e identificar um possível padrão temporal da CEa. Amostras de solo foram coletadas na profundidade de 0,00 ? 0,20 e 0,20 ? 0,40 m, para determinar seus atributos físico-hídricos. Um medidor portátil foi utilizado para a aquisição dos dados de CEa na profundidade de solo de 0,00 ? 0,40 m, em diferentes dias dos ciclos de produção da videira, no ano de 2012 e 2013. Os semivariogramas experimentais foram gerados para todos os conjuntos de dados referentes à profundidade de 0,00 ? 0,40 m e modelos foram ajustados a eles. Os mapas de distribuição espacial foram gerados utilizando a krigagem ordinária. As zonas de manejo dos dados interpolados de cinco diferentes combinações de variáveis foram delimitadas utilizando o algoritmo de agrupamento FCM e dois índices foram aplicados para determinar o melhor número de zonas de manejo. A análise de variância e o teste de Tukey HSD foram aplicados às médias dos dados amostrados pertencentes a cada zona de manejo gerada. Foi possível separar a área de estudo em zonas de manejo de irrigação. A divisão da área em zonas de manejo, por meio da combinação entre os atributos físico-hidriicos do solo e a CEa, possibilitou compreender melhor a influência dos atributos físico-hídricos do solo na CEa.
Palavras-Chave: | Análise multivariada; Geoestatística; Videira; Zonas de manejo; Zonas de manejo de irrigação.
Thesagro: | Agricultura de precisão; Irrigação; Solo; Uva.
Thesaurus Nal: | Grapes; Vitis.

Categoria do assunto:

--
X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia

URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/140860/1/Tese-Bassoi-Orientador-2015.pdf
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)

Exemplares:

CNPDIA - (15803-1) - UPC - TS - PP - OLD -  - 2015.00010 - DIS
CPATSA - (55535-1) - UPA - TS - DD -  -  -  - DIS