Data/hora: 02/06/2024 17:24:19

Biblioteca(s): 	Embrapa Instrumentação; Embrapa Semiárido.	
Data corrente: 	07/03/2016	
Data da última atualização: 	14/03/2016	
Autoria: 	OLDONI, H.	
Título: 	Geoestatística e análise de agrupamento para delineamento de zonas de monitoramento da umidade em solo arenoso no Vale do Submédio São Francisco.	
Ano de publicação: 	2015	
Fonte/Imprenta: 	2015. 69 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Agrícola) - Universidade Federal do Vale do São Francisco, Juazeiro, 2015. Orientador: Luis Henrique Bassoi.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A prática de irrigação é indispensável ao cultivo da videira no Vale do Submédio São Francisco, tornando importante a procura por práticas de agricultura de precisão que visem evitar desperdício e aumentem a eficiência no uso da água. Uma destas práticas é a divisão da área em zonas de manejo. Neste sentido, o objetivo do estudo foi gerar mapas de distribuição espacial de atributos físico-hídricos do solo e de dados de condutividade elétrica aparente do solo (CEa) monitorados durante dois ciclosde produção de um pomar irrigado de videira de mesa no Perímetro Irrigado Senador Nilo Coelho, em Petrolina ? PE, e por meio deles, gerar zonas de manejo por meio da análise multivariada de agrupamento fuzzy c-means (FCM); identificar os atributos físico-hídricos que exercem maior influência sobre a CEa; e identificar um possível padrão temporal da CEa. Amostras de solo foram coletadas na profundidade de 0,00 ? 0,20 e 0,20 ? 0,40 m, para determinar seus atributos físico-hídricos. Um medidor portátil foi utilizado para a aquisição dos dados de CEa na profundidade de solo de 0,00 ? 0,40 m, em diferentes dias dos ciclos de produção da videira, no ano de 2012 e 2013. Os semivariogramas experimentais foram gerados para todos os conjuntos de dados referentes à profundidade de 0,00 ? 0,40 m e modelos foram ajustados a eles. Os mapas de distribuição espacial foram gerados utilizando a krigagem ordinária. As zonas de manejo dos dados interpolados de cinco diferentes combinações de variáveis foram delimitadas utilizando o algoritmo de agrupamento FCM e dois índices foram aplicados para determinar o melhor número de zonas de manejo. A análise de variância e o teste de Tukey HSD foram aplicados às médias dos dados amostrados pertencentes a cada zona de manejo gerada. Foi possível separar a área de estudo em zonas de manejo de irrigação. A divisão da área em zonas de manejo, por meio da combinação entre os atributos físico-hidriicos do solo e a CEa, possibilitou compreender melhor a influência dos atributos físico-hídricos do solo na CEa.	
Palavras-Chave: 	Análise multivariada; Geoestatística; Videira; Zonas de manejo; Zonas de manejo de irrigação.	
Thesagro: 	Agricultura de precisão; Irrigação; Solo; Uva.	
Thesaurus Nal: 	Grapes; Vitis.	
Categoria do assunto: 	--
X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/140860/1/Tese-Bassoi-Orientador-2015.pdf	
Registro original: 	Embrapa Instrumentação (CNPDIA)	
Exemplares: 	CNPDIA - (15803-1) - UPC - TS - PP - OLD -  - 2015.00010 - DIS
CPATSA - (55535-1) - UPA - TS - DD -  -  -  - DIS