Data/hora: 07/06/2024 18:17:58

Biblioteca(s): 	Embrapa Cerrados.	
Data corrente: 	23/09/2015	
Data da última atualização: 	23/09/2015	
Autoria: 	VELOSO, M. E. da C.; BLANCO, F. F.; VASCONCELOS, L. F. L.; OLIVEIRA, L. de S.; RIBEIRO, E. A. de S.	
Afiliação: 	MARCOS EMANUEL DA COSTA VELOSO, CPAMN; FLAVIO FAVARO BLANCO, CPAMN; LUCIO FLAVO LOPES VASCONCELOS, CPAMN; LUCAS DE SOUSA OLIVEIRA; EDGAR AUGUSTO DE SOUSA RIBEIRO.	
Título: 	Lâmina de água para irrigação de pinhão manso em Teresina, PI.	
Ano de publicação: 	2014	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO TÉCNICO CIENTÍFICO DA ENGENHARIA E AGRONOMIA, 2014, Teresina. Anais... Teresina: CONFEA, 2014.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O pinhão-manso é uma planta em fase de domesticação. É uma oleaginosa promissora para o fornecimento de matéria prima para o biodiesel. Entretanto, as pesquisas com essa Euforbiácea são poucas no Estado do Piauí, e não existem trabalhos com manejo de irrigação para a otimização da lâmina de irrigação, utilizando sistemas poupadores de água. O objetivo deste trabalho é o de determinar a lamina de água para irrigação de pinhão-manso em função das frações da evaporação de referência (ETo) que maximize a produtividade da cultura, no município de Teresina, PI. O experimento foi conduzido na área experimental da Embrapa Meio-Norte, no período de maio a outubro de 2012. Utilizou-se o delineamento estatístico de blocos ao acaso, com quatro repetições e seis tratamentos (0,25, 0,50, 0,75, 1,00, 1,25 e 1,50 da ETo), sob irrigação localizada. A área útil foi composta por 16 plantas, espaçadas de 2,0x2,0m. A ETo foi estimada pelo método de Penman-Monteith FAO. Realizaram-se duas colheitas: 14 de setembro e 23 de outubro de 2012. A máxima produtividade de sementes de pinhão-manso a 8% de teor de água foi de 1.834 kg ha-1 obtida com a lâmina de irrigação de 888 mm. ABSTRACT: The Jatropha is a plant under domestication. It is a promising for oilseed feedstock for biodiesel. However, research on this Euphorbia are few in the state of Piaui, virtually no work on irrigation management for optimizing water depth, water savers using water systems. The aim of this study is to determine the blade of water for irrigation of Jatropha as a function of the fractions of the reference evapotranspiration (ETo) that maximizes the yield, in Teresina, Piauí, Brazil. The experiment was conducted in the experimental area of Embrapa Meio-Norte, in the period May to October 2012. Was used in the statistical design of randomized blocks with four replications and six treatments (0.25, 0.50, 0. 75, 1.00, 1.25 and 1.50 ETo) under drip irrigation. The floor area was composed of 16 plants, spaced 2.0 x2, 0m. The ETo was estimated by the FAO PenmanMonteith method. There were two harvests: September 14 and October 23, 2012. The maximum seed yield of Jatropha to 8% water content was 1834 kg ha-1 obtained with the blade irrigation of 888 mm.	
Palavras-Chave: 	Agroenergia; Jatropha curcas L; Manejo de irrigação; Piauí; Pinhão-manso; Teresina.	
Thesagro: 	Biocombustível.	
Thesaurus Nal: 	biodiesel.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/130232/1/2403-200.pdf	
Registro original: 	Embrapa Cerrados (CPAC)	
Exemplares: 	CPAC - (34740-1) - UPC - AA - PP - S1976 -  - S1976 - DIS